## Motorháztető-nyitó kábel cseréje

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a karosszériát, és a kapcsolódó alkatrészeket.

1. | Szerelje ki a következőket: Első belső sárvédő dob Függőleges burkolat

2. | Akassza ki a motorháztető-nyitóhuzalt (A) a motorháztető-zárból (B), és akassza ki a motorháztető-nyitóhuzalt a motorháztető-nyitókarról (C).

3. | Balkormányos: Szerelje ki a levegő szívó hangtompító (D) alsó részét úgy, hogy lefelé húzza.

4. | Egy Seeger-gyűrű fogó segítségével pattintsa ki a rögzítőket, húzza le a műanyag szalagokat (E), amelyeket a motortér kábelkötegre (F) tekercseltek, és a nyitóhuzalt, majd szerelje ki a huzalt a kábelköteg-rögzítőből (G). Szerelje ki a gumihüvelyt (H) a karosszériából, majd szerelje ki a motorháztető-nyitóhuzalt a gépjárműből. Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a kábelt.

5. | Szerelje vissza a huzalt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Cseréljen ki minden sérült rögzítőt. Vezesse el a huzalt a karosszériában lévő nyíláson (I) keresztül. Győződjön meg róla, hogy a motorháztető megfelelően nyílik-e és biztosan záródik-e.