## Hajtótengelyek beszerelése

1. | Szereljen be egy új Seeger-gyűrűt a féltengely Seeger-gyűrű hornyába (bal oldali féltengely).

2. | Szerelje be a külső féltengelycsuklót (A) az első agyba (B).

3. | Szerelje fel a féltengekycsonkot (A) az alsó lengőkarra (B). Legyen óvatos, nehogy megsértse a gömbcsukló-gumiharangot (C). Törölje le a kenőzsírt, mielőtt meghúzná az anyát a gömbcsuklónál. Húzza meg a koronás anyát (D) az előírt alsó nyomatékkal, majd húzza meg annyira, hogy a sasszegfurat egy hasítékkal egy vonalba essen. Az egy vonalba állítás nem történhet az anya meglazításával.

4. | Szerelje be az új rögzítőcsapot (E) a csapszegfuratba a gépjármű belseje felől.

5. | Szerelje be a hővédő burkolatot. MEGJEGYZÉS: Húzza meg a három csavart a számozott sorrendben.

6. | Szereljen be egy új tengelycsonkanyát (A), majd húzza meg szorosra. A meghúzás után egy tüskével nyomja be a tengelycsonkanya vállát (B) a féltengelybe.

7. | Tisztítsa meg a féktárcsa és az első kerék felfekvő felületeit, majd szerelje fel az első kereket a kerékanyákkal.

8. | Töltse fel a sebességváltót az ajánlott sebességváltóolajjal: Kézi kapcsolású sebességváltó CVT

9. | Ellenőrizze az első futómű-beállítást, és állítsa utána, ha szükséges.