## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0403

DTC P0403: | EGR szelep áramkör működési hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort.

4. | Ellenőrizze a HDS műszerrel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakos hibakódok vagy állandó hibakódok. Megjelenik a DTC P0340? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és az ECM-nél.n

5. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

6. | Csatlakoztassa le az EGR szelep 6-pólusú csatlakozójának 4. sz. érintkezőjét a karosszériatestre egy áthidaló vezetékkel.

7. | Zárja testre az EGR szelep 4-pólusú csatlakozó 6. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

8. | Csatlakoztassa az ECM teszt vezetékköteget és az érintkező ellenőrző dobozt csak a kábelkötegre, az ECM-re ne.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 124. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 5.sz. csatlakozó 3.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 124.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 15.

10. | Zárja testre az EGR szelep 6-pólusú csatlakozó 6. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 126. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 5.sz. csatlakozó 5.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 126.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 15.

12. | Az EGR szelep felőli oldalon mérje meg az ellenállást az EGR szelep 6-pólusú csatlakozójának 4. sz. és 6. sz. érintkezője között. 6.3-6.7Wmérhető szobahőmérsékleten? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 21. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

13. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

14. | Cserélje ki a kipufogógáz-visszavezető szelepet.

15. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

16. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

17. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

18. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

19. | Indítsa be a motort.

20. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-k. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0403 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

21. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

22. | Indítsa be a motort.

23. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0403 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n