## Rásegítő ellenőrzése

## Szervokormány:

1. | Indítsa be a motort, járassa alapjáraton, és néhányszor forgassa meg a kormánykereket ütközéstől ütközésig, hogy a motor bemelegedjen.

2. | Csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban beszerezhető rugós erőmérőt a kormánykerékhez. Alapjáraton járó motorral, és a gépkocsival tiszta, száraz padlózaton állva, húzza az erőmérőt az ábrán látható módon, és olvassa le, ahogy a kerék elkezd fordulni.

3. | Ha a skálán leolvasott érték nem nagyobb, mint 29N (3,0 kg). Ha a leolvasott érték nagyobb, ellenőrizze a kormányösszekötőt.