## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 15-3

DTC 15-3: | Hibás elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS)

1. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát.

2. | Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba, és ellenőrizze, hogy a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa körülbelül 6 másodpercre felgyullad, majd kialszik. A kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpa égve marad? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Időszakos hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytassa az időszakos hibák hibakeresésével.

3. | Ellenőrizze az összeköttetést az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) vezetékköteg csatlakozójánál és az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) egység csatlakozójánál. Az összeköttetések rendben vannak? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - Kösse vissza az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) vezetékköteg csatlakozóját, és törölje a diagnosztikai hibakódot (DTC).n

4. | Cserélje ki az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelőt (OPDS)/ülés háttámla habszivacsot, és újra állítsa be az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) rendszer alaphelyzetét.

5. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát, majd ellenőrizze, hogy megjelenik-e a DTC15-3. Megjelenik a DTC 15-3? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 6. NEM - A rendszer rendben van.n

6. | Cserélje ki az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) egységet, és újra állítsa be az elülső utasoldali ülésfoglaltság érzékelő (OPDS) rendszer alaphelyzetét.

7. | Törölje a diagnosztikai hibakód (DTC) memóriát, majd ellenőrizze, hogy megjelenik-e a DTC15-3. Megjelenik a DTC 15-3? IGEN - Cserélje ki a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) egységet.n NEM - A rendszer rendben van.n