## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0405

DTC P0405: | EGR-szelep helyzetérzékelő áramkör alacsony feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. A P0405 és P0127 hibakód egyidejűleg jelenik meg? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 25. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

7. | Ellenőrizze az kipufogógáz-visszavezetés VLS-s a HDS-el az ADATLISTÁBAN. 0,1 V-ot vagy kevesebbet mutat? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és az ECM-nél.n

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Csatlakoztassa le az EGR szelep 6-pólusú csatlakozóját.

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

11. | Mérje meg a feszültséget az EGR szelep 6-pólusú csatlakozójának 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 16. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 12.

12. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

13. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység ellenőrző csatlakozót.

14. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

15. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó 45. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 3.sz. csatlakozó 16.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 45.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 35. NEM - folytassa a következő lépéssel 40.

16. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

17. | Csatlakoztassa az ECM teszt vezetékköteget és az érintkező ellenőrző dobozt csak a kábelkötegre, az ECM-re ne.

18. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 68. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozó 39.sz. érintkező (diagnosztikai csatlakozó doboz 68.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 35. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

19. | Zárja testre az EGR szelep 1-pólusú csatlakozó 6. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

20. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 68. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 21. NEM - Javítsa a vezetékszakadást az ECM 3.sz. csatlakozó 39.sz. érintkező (érintkező teszt doboz 68.sz. érintkező) és az EGR szelep között, majd folytassa a következő lépéssel 35.

21. | Szerelje le az áthidaló vezetéket a EGR szelepről.

22. | Csatlakoztassa vissza az EGR szelep 6-pólusú csatlakozóját.

23. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget a motorvezérlő egységre.

24. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 68. sz. érintkezője és a karosszériatest között. 0,1 V vagy kevesebb? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 40.

25. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

26. | Csatlakoztassa az ECM teszt vezetékköteget és az érintkező ellenőrző dobozt csak a kábelkötegre, az ECM-re ne.

27. | Csatlakoztassa le a csatlakozókat a következő érzékelőkről. Kipufogógáz-visszavezető szelep APP érzékelő

28. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a diagnosztikai csatlakozó doboz 32. sz. és 45. sz. érintkezői között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának a 3.sz. vagy 16.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 32.sz. vagy 45.sz. érintkező) és minden érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 35. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 29.

29. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget a motorvezérlő egységre.

30. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

31. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 45. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 32. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 40.

32. | Továbbra is ellenőrizze a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 45.sz. érintkezőjénél miközben egyenként visszaköti az alábbi érzékelőket. Kipufogógáz-visszavezető szelep APP érzékelő Lecsökkent a feszültség 0 V-ra? IGEN - Cserélje azt az érzékelőt, amelyik a feszültségesést okozta, majd folytassa a következő lépéssel 35. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 40.

33. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

34. | Cserélje ki az EGR szelepet.

35. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

36. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

37. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

38. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

39. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0405 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakos hibakódok vagy állandó hibakódok, akkor folytassa a kijelzett hibakód hibakeresésével. NEM - A hibakeresés készen van.n

40. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

41. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0405 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az EGR szelepnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1 Ha megjelennek más időszakos hibakódok vagy állandó hibakódok, akkor folytassa a kijelzett hibakód hibakeresésével. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n