## Hengerfej beszerelése

Szerelje be a hengerfejet a kiszereléshez képest fordított sorrendben:

1. | Tisztítsa meg a hengerfej és a motorblokk felületét.

2. | Szereljen be új hengerfejtömítést (A) és illesztőcsapokat (B) a forgattyúházba. Mindig új hengerfejtömítést használjon.

3. | Ellenőrizze, hogy a forgattyústengely ékhorony felfelé áll-e.

4. | Szerelje fel a hengerfejet a motorblokkra.

5. | Kenje be motorolajjal az összes hengerfejcsavar menetét és a csavarfejek alsó felületét.

6. | Húzza meg a hengerfejcsavarokat sorrendben 29 Nm (3,0 kgm) nyomatékkal, használjon nyomatékkulcsot. Előre beállított nyomatékkulcs használata esetén ügyeljen arra, hogy lassan húzza meg és ne húzza túl. Ha egy csavar nyomatékra húzás közben zajt ad, lazítsa meg a csavart és húzza meg újra az első lépéstől kezdve.

7. | Húzza tovább az összes hengerfejcsavart további 130°-kal

8. | Szerelje be a vezérműlánc-vezető rögzítő csavart.

9. | Helyezze be a vezérműláncot a vezérműtengely lánckerékre, közben figyeljen a jelölésre (A), majd szerelje fel a vezérműtengely lánckereket a vezérműtengelyre.

10. | Tartsa meg a vezérműtengelyt egy villáskulccsal, majd húzza meg a csavart.
Előírt nyomaték:
56 Nm (5,7 kgm)

11. | Lazán szerelje fel a forgattyústengely-szíjtárcsát.

12. | Kenjen motorolajat a vezérműlánc feszítő csúszóelemre a hengerfejen levő olajvisszavezető furaton keresztül.

13. | Tartsa a forgattyústengely-szíjtárcsát és helyezze a dugós kulcsbetétet (A) a vezérműtengely lánckerék csavarjára.

14. | Forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járási irányával azonos irányba a vezérműlánc feszítő összenyomásához, majd szerelje ki a 6 x 1,0 mm-es csavart (B). MEGJEGYZÉS: A meghúzási nyomaték nem lehet több 56 Nm-nél (5,7 kgf·m) a vezérműtengelyt elforgatásakor. Ne forgassa el a vezérműtengelyt az óramutató járásával ellentétes irányba

15. | Ellenőrizze, hogy a vezérműfedél olajtömítés nem sérült-e. Ha a tömítőgyűrű sérült, cserélje ki a vezérműfedél tömítőgyűrűt.

16. | Távolítsa el a régi folyékony tömítőanyagot a vezérműlánc-burkolat felfekvő felületéről, csavarokról és csavarfuratokból.

17. | Tisztítsa meg és szárítsa meg a vezérműlánc-burkolat felfekvő felületeit.

18. | Tegyen 08C70-K0234M, 08C70- K0334M vagy 08C70-X0331S alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot egyenletesen elosztva a vezérműlánc-burkolatnak a forgattyúházzal érintkező felületére és a furatok belső meneteire. MEGJEGYZÉS: Tegyen 1,5 mm széles csíkot a folyékony tömítőanyagból a törött részre (A). Tegyen 3,0 mm széles csíkban folyékony tömítőanyagot a forgattyúház felső felfekvési felületeinél (A) a vezérműlánc-burkolatra.

19. | Tegyen 08C70-K0334M vagy 08C70- X0331S, alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot egyenletesen elosztva a vezérműlánc-burkolatnak az olajteknővel érintkező felületére és a furatok belső meneteire. MEGJEGYZÉS: Tegyen 1,5 mm széles csíkot a folyékony tömítőanyagból a törött részre (A). Tegyen 5,0 mm széles csíkot a folyékony tömítőanyagból a besötétített területre (A). Ne szerelje össze az alkatrészeket, ha 5 perc vagy több idő telt el a folyékony tömítőanyag felvitele után. Ehelyett a régi maradványok kiszerelése után alkalmazza újra a folyékony tömítőanyagot.

20. | Állítsa a vezérműlánc-burkolat szélét (A) az olajteknő széléhez (B), majd szerelje fel a vezérműlánc-burkolatot a forgattyúházra (D). MEGJEGYZÉS: A vezérműlánc-burkolat beszerelésekor ne csúsztassa el az alsó felületet az olajteknő illeszkedő felületén.

21. | Szerelje be a kábelbilincseket (A), és csatlakoztassa a forgattyústengely-helyzet (CKP) érzékelő csatlakozót.

22. | Szerelje be az oldalsó motorfelfüggesztést/tartóegységet, majd szerelje be a testkábelt.

23. | Szerelje be a forgattyústengely-szíjtárcsát.

24. | Szerelje fel a szelepfedelet.

25. | Szerelje be a hűtőfolyadék-szivattyú hajtószíjat.

26. | Szerelje be a feszítőgörgőt (klímaberendezés-kompresszorral).

27. | Szerelje be a generátor tartó rögzítőcsavart.

28. | Szerelje be a hajtószíjat és állítsa be.

29. | Szerelje be a csatlakozó csövet (A) új O-gyűrűvel (B).

30. | Szerelje be a hűtőfolyadék-megkerülőcsövet (C) és a forgattyúház-szellőztetés (PCV) gumicsövet (D).

31. | Szerelje be a kábeltartót (A), majd szerelje be a kábeltartót rögzítő csavart (B), a testkábelt (C) és a levegőszűrő-ház tartóelemét (D).

32. | Szerelje be az üzemanyag-csatornát, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

33. | Szerelje be a kipufogó-gyűjtőcsövet.

34. | Szerelje be a szívócsonkot.

35. | Szerelje be a fűtéscsöveket.

36. | Szerelje be a felső hűtőcsövet (A) és az alsó hűtőcsövet (B).

37. | Szerelje be a hűtőfolyadék-megkerülőcsöveket.

38. | Szerelje le a levegőszűrőházat, lásd a 2002 Jazz/Fit javítási könyvet.

39. | Állítsa be a szelephézagot.

40. | Beszerelés után ellenőrizze, hogy az összes cső, tömlő és csatlakozó megfelelően van beszerelve.

41. | Ellenőrizze, hogy nincsenek-e üzemanyag-tömítetlenségek. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON (II) állásba (ne működtesse az indítómotort), így az üzemanyag-szivattyú körülbelül 2 másodpercig működik, és nyomás alá helyezi az üzemanyag-vezetéket. Ismételje meg ezt a műveletet kétszer vagy háromszor, majd ellenőrizze, hogy nincs-e az üzemanyag-vezetéknél üzemanyag-szivárgás.

42. | Töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal, és légtelenítse a hűtőrendszert nyitott fűtésszeleppel.

43. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot.

44. | Ellenőrizze a gyújtásidőpontot.