## Termosztát teszt

Ha a termosztát szobahőmérsékleten nyitott állapotban van, cserélje ki.
A zárt termosztát ellenőrzése:

1. | Lógassa a termosztátot (A) egy edény vízbe. Ne hagyja, hogy a termosztát hozzáérjen az edény forró aljához.

2. | Melegítse fel a vizet és hőmérő segítségével ellenőrizze a hőmérsékletét. Figyelje meg, hogy a termosztát mely hőmérsékleten kezd nyitni és melyiken van teljesen nyitva.

3. | Mérje meg az emelési magasságot a termosztát teljesen nyitott állapotában.
SZABVÁNYOS TERMOSZTÁT
Emelési magasság: | 8,0 mm fölött
Kivéve KN, KY, KZ, KF, KP, FO és IN modellek
Nyitni kezd: | 80-84°C
Teljesen nyitva: | 95°C
KN, KY, KZ, KF, KP, FO és IN modellek
Nyitni kezd: | 76-80°C
Teljesen nyitva: | 90°C