## Klímaberendezés kompresszor-leeresztőszelep cseréje

1. | Nyerje vissza a hűtőközeget egy visszanyerő/újrahasznosító/töltő készülékkel.

2. | Szerelje ki a nyomáskorlátozó szelepet (A) és az O-gyűrűt (B). Dugaszolja be a nyílást, nehogy idegen anyag kerüljön be a rendszerbe és a kompresszor olaj kifolyjon.

3. | Tisztítsa meg a felfekvő felületeket.

4. | Cserélje ki az O-gyűrűt egy újjal a nyomáskorlátozó szelepnél, és kenje be vékonyan hűtőközeg olajjal a beszerelése előtt.

5. | Vegye ki a dugaszt, majd szerelje be és húzza meg a nyomáskorlátozó szelepet.

6. | Töltse fel a rendszert.