## Gömbcsukló eltávolítása

Szükséges célszerszámok
28 mm-es gömbcsukló-kihúzó ( 07MAC-SL00200)

Mindig gömbcsukló-kihúzót használjon a gömbcsukló lecsatlakoztatásához. Ne üsse meg a gömbcsukló házát vagy más részét a kiszerelés megkönnyítésére.

1. | Szereljen egy hatlapú anyát (A) a gömbcsukló (B) menetére. Győződjön meg róla, hogy az anya egy síkban van-e a gömbcsukló csap végével, hogy megelőzze a gömbcsukló csap menetes végének sérülését.

2. | Tegyen kenőzsírt a célszerszámra, az ábrán látható területekre (A). Ez meg fogja könnyíteni a szerszám beszerelését, és megakadályozza a elhúzócsavar (B) menetének sérülését.

3. | Szerelje be a célszerszámot az ábra szerint. Óvatosan illessze be a pofákat, ügyelve arra, hogy ne sértse meg a gömbcsukló gumiharangját. Állítsa be a pofák helyzetét a lehúzócsavar (A) forgatásával.

4. | Az állítócsavar beállítása után győződjön meg arról, hogy az állítócsavar feje (B) az ábrán látható helyzetben van-e, hogy megengedje a pofa (C) elfordulását.

5. | Kulccsal húzza meg a lehúzócsavart, amíg a gömbcsukló csap ki nem lazul a kormányösszekötő-rúdból vagy a tengelycsonkból. Ha szükséges, használjon penetráló típusú kenőanyagot a gömbcsukló csap kilazításához. MEGJEGYZÉS: Ne használjon pneumatikus vagy elektromos szerszámokat a lehúzócsavarhoz.

6. | Szerelje ki a szerszámot, majd szerelje le az anyát a gömbcsukló csap végéről, és húzza ki a gömbcsuklót a kormányösszekötő-rúdból vagy a tengelycsonkból. Ellenőrizze a gömbcsukló gumiharangot, és cserélje ki, ha sérült.