## Klímaberendezés kompresszor ventilátoráramkör hibakeresési útmutató

1. | Ellenőrizze a 11. sz. (40 A) biztosítékot a motortérben levő biztosíték/relé dobozban, valamint a 22. sz. (7,5 A) biztosítékot a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban. A biztosítékok rendben vanak? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki és újra ellenőrizze a biztosítéko(ka)t.n

2. | Szerelje ki a kondenzátor ventilátor relét a motortérben levő biztosíték/relé dobozból, és ellenőrzze. A relé rendben van? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje ki a kondenzátor ventilátor relét.n

3. | Mérje meg a feszültséget a kondenzátor ventilátor relé 5-pólusú csatlakozóaljzatának 2. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 4. NEM - Cserélje ki a motortérben levő biztosíték/relé dobozt.n

4. | Csatlakoztassa egymáshoz a kondenzátor ventilátor relé 5-pólusú csatlakozóaljzatának 1 sz. és 2. sz. érintkezőit egy áthidaló vezetékkel. Működik a kondenzátor ventilátor? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 5. NEM - Folytassa a következő lépéssel: 8.

5. | Kösse le az áthidaló vezetéket.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba.

7. | Mérje meg a feszültséget a kondenzátor ventilátor relé 5-pólusú csatlakozóaljzatának 5. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Szüntesse meg a szakadást a kondenzátor ventilátor relé és az elektronukus vezérlőmodulés az erőátviteli vezérlőmodul (ECM/PCM)közötti vezetékben.n NEM - Szüntesse meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték/relé dobozban lévő 22. sz. biztosíték és a kondenzátor ventilátor relé közötti vezetékben.n

8. | Kösse le az áthidaló vezetéket.

9. | Válassza le a kondenzátor ventilátor 2-pólusú csatlakozóját.

10. | Ellenőrizze a villamos kapcsolatot a kondenzátor ventilátor relé 5-pólusú csatlakozóaljzatának 1. sz. érintkezője és a kondenzátor ventilátor 2-pólusú csatlakozójának 2. sz. érintkezője között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Folytassa a következő lépéssel: 11. NEM - Szüntesse meg a szakadást a kondenzátor ventilátor relé és a kondenzátor ventilátor közötti vezetékben.n

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a kondenzátor ventilátor 2-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezője és a karosszéria testelés között. Van villamos kapcsolat? IGEN - Cserélje ki a kondenzátor ventilátor motort.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincs-e szakadás a kondenzátor ventilátor és a karosszéria testelés közötti vezetékben. Ha a vezeték rendben van, ellenőrizze, hogy nem elégtelen-e a testelés a G301-nél.n