## Klímarendszer feltöltése

A klímarendszer hűtőközeg vagy kenőanyag gőze irritálhatja a szemet, orrot vagy torkot. Legyen óvatos a szervizkészülék csatlakoztatásakor. Ne lélegezze be a hűtőközeget vagy a gőzét.

Csak a HFC-134a (R-134a) hűtőközegnek megfelelő szerviz készüléket használjon.
Ha véletlen rendszer leengedés fordulna elő, a munka folytatása előtt szellőztesse ki a munkaterületet.
További egészségügyi és biztonsági információt kaphat a hűtőközeg és a kenőanyag gyártójától.

1. | Csatlakoztasson egy R-134a hűtőközeg visszanyerő/újrahasznosító/töltő készüléket (A) a nagynyomású szerviz csatlakozóhoz (B), és a kisnyomású szerviz csatlakozóhoz (C), ahogy az ábrán látható, követve a készülék gyártójának utasításait.

2. | Ürítse le a rendszert.

3. | Töltsön annyi új hűtőközeg-olajat a rendszerbe, mint amennyit eltávolított a visszanyerés közben. Csak KEIHIN SP-10 hűtőközeg-olajat használjon.

4. | Töltse fel a rendszert az előírt mennyiségű R-134a hűtőközeggel. Ne töltse túl a rendszert; a kompresszor megsérül.
Válassza ki a megfelelő mértékegységet a hűtőközeg töltő készülékhez.
Hűtőközeg térfogat:
400 – 450 g
0,40 - 0,45 kg
.
14,1-15,9 uncia

5. | Ellenőrizze, hogy nincs-e hűtőközeg szivárgás.

6. | Ellenőrizze a rendszer teljesítményét.