## Sebességváltási tartomány kapcsolójának cseréje

1. | Szerelje ki a légszűrőházat és a légbeszívó csatornát.

2. | Kapcsoljon az [N] helyzetbe.

3. | Csatlakoztassa le a sebességváltó-fokozat kapcsoló csatlakozóját.

4. | Szerelje ki a régi sebességváltó-fokozat kapcsolót és cserélje ki egy új kapcsolóra.

5. | Győződjön meg róla, hogy a működtetőkar (A) az [N] helyzetben van. Ha szükséges, tegye a sebességváltókart az [N] helyzetbe. Ne nyomja össze a vezérlőtengely csúcsait (B) amikor [N] helyzetbe kapcsol. Ha a csúcsokat egymáshoz nyomja, hibás jelet vagy helyzetet fog okozni a vezérlőtengely és a kapcsoló közötti játék miatt.

6. | Igazítsa össze a forgó kereten lévő kivágást (A) az új sebességváltó-fokozat kapcsolón (C) lévő üres fokozat tájoló kivágásaival (B), majd tegyen egy 2,0 mm-es (2,03 mm.) hézagmérőt (D) a kivágásokba, hogy megtartsa az [N] állásban. Ügyeljen, hogy egy 2,0 mm-es (2,03 mm.) hézagmérőt, vagy azzal egyenértékűt használjon a kapcsoló [N] helyzetben tartásához.

7. | Óvatosan helyezze be a sebességváltó-fokozat kapcsolót (A) a vezérlőtengelyre (B), mialatt az [N] helyzetben tartja a 2,0 mm-es (2,03 mm.) hézamérővel.

8. | Húzza meg a sebességváltó-fokozat kapcsolón lévő csavarokat, mialatt még mindig az [N] helyzetben tartja . A csavarak meghúzása közben ne mozgassa a sebességváltó-fokozat kapcsolót.

9. | Szerelje ki a hézagmérőt (A), majd szerelje be a forgó keretfedelet (B).

10. | Csatlakoztassa a sebességváltó-fokozat kapcsoló csatlakozóját.

11. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az ON (II) állásba. Mozgassa a sebességváltó kart az összes helyzetbe, és ellenőrizze, hogy a sebességváltó-fokozat kapcsoló és az automata sebességváltó előválasztókar-helyzet kijelző összhangban van-e.

12. | Ellenőrizze, hogy a motor [P] és [N] helyzetben beindul, de semmilyen más sebességváltó kar állásban nem indulhat be.

13. | Ellenőrizze, hogy a tolatólámpák felgyulladnak-e, amikor a sebességváltó kar az [R] helyzetben van.

14. | Engedje, hogy a kerekek szabadon forogjanak, majd indítsa el a motort, és ellenőrizze a sebességváltó kar működését.

15. | Szerelje be a légszűrőházat és a légbeszívó csatornát.