## Tervezési előírások

Megnevezés | Mérés | Minősítés | Előírás
--- | --- | --- | ---
MÉRETEK | Teljes hossz |  | 3830 mm
Teljes szélesség |  | 1675 mm
Teljes magasság |  | 1525 mm
Tengelytáv |  | 2450 mm
Nyomtáv 175 / 65 R14 82T gumiabroncsokkal | Első | 1460 mm
Hátsó | 1445 mm
Nyomtáv 185 / 55 R15 82V gumiabroncsokkal | Első | 1440 mm
Hátsó | 1430 mm
Gépjármű hasmagassága |  | 140 mm
Ülések száma |  | négy (4)
TÖMEG | Saját tömeg | Kézi sebességváltó | 983-1046 kg
CVT | 1.063-1068 kg
Megengedett legnagyobb össztömeg (Európai modellek) |  | 1490 kg
MOTOR | Típus |  | Vízhűtésű, négyütemű SOHC benzinmotor
Hengerelrendezés |  | Soros, négyhengeres, keresztirányú
Furat és löket |  | 73 x 80 mm
Lökettérfogat |  | 1339 cm3
Sűrítési viszony |  | 10,8
Szelepműködtetés |  | Lánchajtás, SOHC hengerenként 2 szelep
Kenési rendszer |  | Nyomóolajozás, nedves olajteknő, trochoid szivattyúval
Olajszivattyú szállítási mennyisége | 6300 (perc-1)motorfordulatszámon | 44,6 liter
Vízpumpa szállítási mennyisége | 6300 perc-1 motor fordulatszámon | 120 liter
Előírt üzemanyag | KE, KG, KR modellek | ÓLMOZATLAN szuper benzin, legalább 95 oktánszámú
KK, KT, KQ modellek | ÓLMOZATLAN benzin, legalább 91 oktánszámú vagy magasabb
INDÍTÓMOTOR | Típus |  | Áttételi viszony
Névleges teljesítmény-leadás |  | 0,6 kW
Terhelhetőségi időtartam |  | 30 másodperc
Forgásirány |  | Sebességváltó felől nézve az óramutató járásával megegyező irányban
KUPLUNG | Kuplung típusa | Kézi sebességváltó | Egytárcsás, száraz, membránrugós
CVT | Többtárcsás, nedves, hidraulikus
Kuplung-tárcsa súrlódó felülete | Kézi sebességváltó | 143 cm2

(folyt.)
Megnevezés | Mérés | Minősítés | Előírás
--- | --- | --- | ---
KÉZI KAPCSOLÁSÚ SEBESSÉGVÁLTÓ | Típus |  | Szinkronizált, 5 előremeneti és 1 hátrameneti fokozat
Primer áttétel |  | Közvetlen 1:1
Sebességfokozat-áttétel | 1. | 3,142
2. | 1,750
3. | 1,241
4. | 0,969
5. | 0,805
Hátrameneti fokozat | 3,230
Utolsó | 4,111
Végáttétel | Típus | Egyfokozatú ferdefogazású fogaskerékhajtás
CVT | Típus |  | Elektronikus vezérlésű, folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó
Primer áttétel |  | Közvetlen 1:1
Sebességfokozat-áttétel | Alacsony-Magas | 2,367-0,407
Hátrameneti fokozat | 2,367-1,326
Végáttétel | Típus | Egyfokozatú ferdefogazású fogaskerékhajtás
Sebességfokozat-áttétel | 4,333
KORMÁNYZÁS | Típus |  | Fogasléces és fogaskerekes, elektromos szervorásegítéssel
Összáttétel |  | 14,49
Kormányfordulatok száma ütközéstől ütközésig |  | 2,83
Kormánykerék átmérője |  | 380 mm
FELFÜGGESZTÉS | Típus | Első | Független felfüggesztőegység stabilizátorral, tekercsrugóval
Hátsó | De Dion tengely
Lengéscsillapító | Első | Teleszkópos, hidraulikus, nitrogéngázzal töltött
Hátsó | Teleszkópos, hidraulikus, nitrogéngázzal töltött
FUTÓMŰ-BEÁLLÍTÁS | Kerékdőlés | Első | 0°
Hátsó | - 1°
Utánfutás | Első | 2°10¢
Teljes kerékösszetartás | Első | 0 mm
Hátsó | 2 mm-ben
FÉKEK | Az üzemi fék típusa | Első | Szervorásegítésű, önbeálló, belső hűtésű tárcsa
Hátsó | Szervorásegítésű, önbeálló, tömör dob
A rögzítőfék típusa |  | Mechanikus működtetésű, hátsó kerekekre ható
Fékbetét súrlódó felülete | Első | 44,5 cm2 x 2
Fékpofa súrlódó felülete | Hátsó | 49,0 cm2 x 2
GUMIABRONCSOK | Első és hátsó gumiabroncsok mérete |  | 175/65 R14 82T
| 185/55 R15 82V
Pótkerék mérete |  | T115/70 D14 88M

Megnevezés | Mérés | Minősítés | Előírás
--- | --- | --- | ---
KLÍMABERENDEZÉS | Kompresszor | Típus | Spirál
Kapacitás | 85,7 m liter /ford.
Maximális fordulatszám | 12 000 (perc-1) fordulatszám
Kenőanyag-mennyiség | 85 m[liter](2 1/177,44 cm3)
Kenőanyagtípus | SP-10 (KEIHIN)
Kondenzátor | Típus | Hullámbordás
Elpárologtató | Típus | Hullámbordás
Ventilátor | Típus | Radiális
Motortípus | 220 W/12 V
Fordulatszám-szabályozás | 4-fokozatú
Maximális szállítási mennyiség | 380 m3/h
Hőmérséklet-szabályozás |  | Levegőkeveréses típus
Kompresszor tengelykapcsolója | Típus | Száraz, egytárcsás, többszörös ékszíjas hajtás
Elektromos teljesítményfelvétel 20 °C-on | Maximum 42 W, 12 V-on
Hűtőközeg | Típus | HFC-134 a (R-134 a)
Kapacitás | 400-450 g
ELEKTROMOS JELLEMZŐK | Akkumulátor |  | 12 V-28 Ah/5 óra
Önindító |  | 12 V-0,6 kW
Generátor |  | 12 V-75 A
Biztosítékok | Motorháztető alatti biztosíték-/relédoboz | 80 A, 50 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A
Műszerfal alatti biztosíték-/relédoboz | 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A
Izzók | Távolsági fényszóró | 12 V-60 W
Tompított fényszóró | 12 V-55 W
Első irányjelző/ első oldalsó irányjelzők | 12 V-21 W
Első helyzetjelző világítás | 12 V-5 W
Hátsó irányjelzők | 12 V-21 W
Féklámpa/Hátsó világítás: | 12 V-21/5 W
Tolatólámpák | 12 V-21 W
Rendszámtábla-világítás | 12 V-5 W
Mennyezet-világítás | 12 V-8 W
Hátsóajtó lámpa | 12 V-5 W
Térképolvasó lámpák | 12 V-5 W
Műszerlámpák | világító dióda
Kijelző lámpák | világító dióda