## Üzemmódszabályozó-motor cseréje

MEGJEGYZÉS: Az ábrán a balkormányos típus látható, a jobbkormányos szimmetrikus.

1. | Távolítsa el a belső kesztyűtartót.

2. | Csatlakoztassa le a 7 pólusú csatlakozót (A) az üzemmódvezérlő motorról (B). Szerelje ki a lemezcsavarokat és az üzemmódvezérlő motort a fűtőegységből.

3. | A kiszereléshez képest fordított sorrendben szerelje be a motort. A beszerelés után győződjön a motor könnyed működéséről.