### Karbantartási terv nehéz körülmények esetén

Kövesse a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha a gépjármű FŐLEG a következő körülmények közül egynek vagy többnek megfelelően üzemel:

- Útszakaszonként kevesebb mint 8 km megtétele, vagy fagypont alatti hőmérsékleteken útszakaszonként kevesebb mint 16 km megtétele.
- Különösen meleg, 35 °C feletti környezetben való üzemelés.
- Gyakori alapjárat, vagy sok elindulással, megállással járó üzemmód.
- Utánfutó-vontatás, tetőcsomagtartóval vagy hegyi utakon történő közlekedés.
- Sáros, poros vagy sózott utakon történő közlekedés.

Ha az ügyfél gépjárműve csak ALKALMANKÉNT üzemel nehéz körülmények között, kövesse a normál üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet.

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motorolajcsere | 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje le az olajszűrőt | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje ki a légszűrőbetétet | 20.000 kilométerenként
Szelephézag ellenőrzés. Ellenőrizze a szelephézagot | 40.000 kilométerenként
Cserélje ki az üzemanyagszűrőt |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje ki a gyújtógyertyákat | 40.000 kilométerenként
Hajtószíjak ellenőrzése és beállítása Ellenőrizze a repedés- és sérülésmentességet, a behajlást és a feszességet |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Kézi kapcsolású sebességváltó folyadék (MTF) csere Használjon eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó folyadékot (MTF-II) |  |  | l |  |  | l |  |  | l |
Cserélje le a CVT folyadékot (automata sebességváltó folyadék) Használjon eredeti, Honda automata sebességváltóhoz alkalmazandó folyadékot (ATF-Z1) |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Első és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze a fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze a fékbetét repedését, sérülését , valamint a féktárcsa épségét. Ellenőrizze a munkahenger esetleges szivárgását Ellenőrizze, hogy a fékbetétek nem repedtek, kifényesedettek, kopottak vagy szennyezettek-e Ellenőrizze a féknyereg esetleges sérülését, tömítetlenségét és rögzítettségét | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Fékfolyadék cseréje Csak DOT 3 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze, hogy a fékfolyadék-szint a kiegyenlítőtartály alsó és felső jelölései között van-e | 3 évente
Rögzítőfék beállítás ellenőrzése. Ellenrizze a rögzítőfék működését | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje át körben a gumiabroncsokat Legalább havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását és állapotát | Cserélje meg körben a gumiabroncsokat 10000 km-enként
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze a helyes beszerelést és helyzetet, hogy nincs-e repedés, sérülés, korrózió vagy tömítetlenség! Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Ha szükséges, húzza meg a laza elemeket.
Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudazatot. Ellenőrizze a gumiharang esetleges sérülését, a zsír szivárgását | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Felfüggesztés elemei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely-gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangok és a gumiharang-rögzítő bilincsek repedését Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Féktömlők és fékcsövek (ABS-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerő-szabályozó szelepet és az ABS-egységet, valamint az esetleges szivárgást | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Ellenőrizze a szinteket és hogy nincs-e szivárgás. Ha szükséges, töltsön utána motor-hűtőfolyadékot, MTF-et, ATF-et, fékfolyadékot, szélvédőmosó folyadékot, valamint akkumulátor-elektrolitot.
Kipufogórendszer Ellenőrizze a kipufogócső és a kipufogódob sérüléseit, tömítetlenségeit és rögzítettségét.
Üzemanyag vezetékek és csatlakozások Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket, hogy nincs-e rajtuk laza csatlakozás, repedés vagy sérülés. Húzza után a laza csatlakozásokat és cserélje a sérült alkatrészeket