## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0106

DTC P0106: | MAP érzékelő tartomány/teljesítmény probléma

MEGJEGYZÉS: Ha az alább felsorolt hibakódok a P0106 hibakóddal egyszerre tárolódnak, akkor először ezeknek a hibakódoknak a hibakeresését végezze el, majd ellenőrizze újra, hogy van-e P0106.
P0121, P0122, P0123: Gázpedál-helyzet (TP) érzékelő
P0171, P0172: Üzemanyagrendszer
P0221, P0222, P0223: Gázpedálhelyzet-érzékelő (APP)
P0506, P0507: Alapjárat-vezérlő rendszer hibája

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Motor fordulatszám 2.500 min-1 vagy annál több A gázpedál helyzete 14 % vagy annál több

5. | Figyelje a HDS műszerrel a fedélzeti diagnosztika állapotkijelzést a P0068 hibakódhoz a DTC menüben. FAILED (NEM MEGFELELŐ)? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Ha PASSED (megfelelő), időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél. Ha NOT COMPLETED (NEM TELJES), akkor folytassa a következő lépéssel: 3 és ellenőrizze újra.

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Cserélje ki a MAP érzékelőt.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

10. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

11. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

12. | Végezzen próbautat a következő feltételek mellett: Motor hűtőfolyadék hőmérséklet több, mint 70°C Motor fordulatszám 2.500 min-1 vagy annál több A gázpedál helyzete 14 % vagy annál több

13. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P106 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 14.

14. | Figyelje a HDS műszerrel a fedélzeti diagnosztika állapotkijelzést a P0068 hibakódhoz a DTC menüben. PASSED (MEGFELELŐ) jelenik meg? IGEN - A hibakeresés készen van.n NEM - Ha FAILED (Nem megfelelő), ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a MAP érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha NOT COMPLETED (NEM TELJES), akkor folytassa a következő lépéssel: 11 és ellenőrizze újra.