## Automata sebességváltó kapcsolókar-zár mágnestekercsének vizsgálata

1. | Szerelje ki a középső konzolt.

2. | Szerelje ki az előválasztókar-reteszelő mágnestekercs csatlakozóját a sebességváltó kar tartó talapzatból, majd kösse le a csatlakozót.

3. | Csatlakoztassa az akkumulátor pozitív pólusát a kapcsoló reteszelő mágnestekercs csatlakozó 3. sz. érintkezőjéhez, és csatlakoztassa az akkumulátor negatív pólusát a 4. sz érintkezőhöz. MEGJEGYZÉS: Ne kösse be az akkumulátor pozitív pólusát a 4.sz. érintkezőre, ellenkező esetben megsérül a dióda az előválasztókar-reteszelő mágneskapcsolóban.

4. | Ellenőrizze, hogy a sebességváltó kart el lehet-e mozdítani a [P] helyzetből. Vegye le az akkumulátorpólusokat a előválasztókar-reteszelő mágnestekercs csatlakozóról. Tegye vissza a sebességváltó kart a [P] helyzetbe, és győződjön meg róla, hogy reteszelődik.

5. | 5. Ellenőrizze, hogy az előválasztókar-reteszelés kiold-e, ha az előválasztókar-reteszelés kioldógombját megnyomja, és ellenőrizze, hogy reteszelődik-e, ha a előválasztókar-reteszelés kioldást elengedi.

6. | Ha az előválasztókar-reteszelő mágnes nem működik megfelelően, cserélje ki.