### Karbantartási terv nehéz körülmények esetén - ausztrál modell

Kövesse a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha az ügyfél gépjárműve TÖBBNYIRE a következő körülmények közül egynek vagy többnek megfelelően üzemel: Útszakaszonként kevesebb mint 8 km megtétele, vagy fagypont alatti hőmérsékleteken útszakaszonként kevesebb mint 16 km megtétele. Különösen meleg, 35 °C feletti környezetben való üzemelés. Gyakori alapjárat, vagy sok elindulással, megállással járó üzemmód. Utánfutó-vontatás, tetőcsomagtartóval vagy hegyi utakon történő közlekedés. Sáros, poros vagy sózott utakon történő közlekedés.

Ha az ügyfél gépjárműve csak ALKALMANKÉNT üzemel nehéz körülmények között, kövesse a normál üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet.

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Motorolaj csere | 5000 kilométerenként vagy 6 havonta
Motorolajszűrő csere | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Cserélje ki a légszűrőbetétet Alkalmazza a normál szervizintervallumot, kivéve a poros környezetben történő üzemeltetés esetét. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Szelephézag ellenőrzés. |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje ki az üzemanyagszűrőt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Gyújtógyertya csere |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Hajtószíjak ellenőrzése és beállítása Ellenőrizze, nincsenek-e rajta repedések, sérülések, ellenőrizze a behajlást és a feszességet |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Alapjárati fordulatszám ellenőrzés |  |  |  |  | l |  |  |  |  | l
Hűtőfolyadék cseréje Használjon Honda 2-es típusú minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Kézi kapcsolású sebességváltó folyadékának cseréje Használjon eredeti Honda kézi kapcsolású sebességváltó olajat (MTF) |  |  | l |  |  | l |  |  | l |
Cserélje le a fokozat nélkül változtatható áttételű sebességváltó (CVT)-folyadékot Használjon eredeti Honda ATF-Z1 automata sebességváltó folyadékot Cserélje 40 000 km-enként vagy 2 évente, ha a gépkocsit nagy sebességgel, magas hőmérsékleten (35 °C fölött) használják. |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Első és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze a fékbetétek és féktárcsák vastagságát. Ellenőrizze, hogy nem sérültek vagy repedtek-e Ellenőrizze a kerékfékhengert tömítetlenségeket Ellenőrizze a fékbetéteket, hogy nem repedtek, égettek, kopottak vagy szennyezettek-e Ellenőrizze a féknyergeket, hogy nem sérültek, tömítetlenek vagy rosszul rögzítettek-e | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
Fékfolyadék cseréje Csak DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadékszintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente
Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Lámpabeállítás ellenőrzése Ellenőrizze a fényszórók helyzetét | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Próbaút (zaj, stabilitás, műszerfal működése) Ellenőrizze az úttartást, a zajt, a rezgést és a műszerfal működését. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Cserélje át körben a gumiabroncsokat Legalább havonta ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását és állapotát. | 10.000 kilométerenként

Szerviz a megadott távolság vagy idő alapján, amelyik előbb bekövetkezik. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket: Ellenőrizze a helyes beszerelést és helyzetet, hogy nincs-e repedés, sérülés, korrózió vagy tömítetlenség! Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Ha szükséges, húzza meg a laza elemeket.
Nyomtávrúd-gömbfejek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudazatot. Ellenőrizze a gumiharangot, hogy nem sérült-e, és nem jut-e ki a zsír | 10 000 kilométerenként vagy 6 havonta
A felfüggesztés alkatrészei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely-gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangon és a gumiharang-rögzítőbilincsen a repedéseket Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Féktömlők és fékcsövek (ABS-t beleértve) Ellenőrizze a tengelykapcsoló-nyomóhengert, a fékerőarány-szabályozó szelepet és az ABS modulátort, hogy nem tömítetlen-e. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Ellenőrizze a szinteket és hogy nincs-e szivárgás. Ha szükséges, töltsön után motor-hűtőfolyadékot, kézi kapcsolású sebességváltó olajat,, automata sebességváltó olajat,fékolajat,, szélvédőmosó folyadékot és akkumulátor elektrolitot.
Kipufogórendszer Ellenőrizze a kipufogócsövet és a kipufogódobot, hogy nem sérült, tömítetlen vagy rosszul rögzített-e..
Üzemanyag vezetékek és csatlakozások Ellenőrizze az üzemanyag-vezetékeket, hogy nincs-e rajtuk laza csatlakozás, repedés vagy sérülés. Húzza után a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült alkatrészeket..