## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 22

DTC 22: | Áramvezetés a kerékérzékelő input erősítőjébe

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF, majd az ON (II) állásba.

2. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Kigyullad a VSA és az ABS-ellenőrző lámpa, és a DTC 11, 13, 15, 17 jelenik meg? IGEN - Végezze el a megjelenő DTC-k hibakeresését.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 3.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

5. | Indítsa be a motort.

6. | Mérje meg a feszültséget a karosszériatest és az összes kerékérzékelő +B és a VSA vezérlőegység 46-pólusú csatlakozó GND érintkezői között, külön-külön (lásd a táblázatot).
Kerékfordulatszám-érzékelő | Megfelelő érintkező
--- | ---
+B | GND
Jobb első | JE +B: 29. sz. | FR-GND: 28. sz.
Bal első | BE +B: 34. sz. | BAL ELSŐ-TEST 13. sz.
Jobb hátsó | JH +B: 30. sz. | RR-GND: 8. sz.
Bal hátsó | BH +B: 11. sz. | RL-GND: 10. sz.
Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot a tápfeszültséghez a VSA modulátor-vezérlőegység és a kerékfordulatszám-érzékelő közötti vezetékben. A javítás után folytassa a következő lépéssel: 7. NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy rossz csatlakozások a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójánál és a kerékfordulatszám-érzékelő 2 pólusú csatlakozójánál. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n

7. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

8. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. A VSA és az ABS ellenőrző lámpa kigyullad, és a DTC 22 megjelenik? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n