## ABS jelzőáramkör hibakeresési útmutató

### Az ABS jelzőlámpa nem világít-e

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa az OFF, majd az ON (II) állásba. Világítani kezd a fékrendszer-ellenőrző lámpa? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Javítsa meg a szakadást a jelzőlámpa tápáramkörében:n A 3. sz. (7,5 A) biztosíték kiégett. Szakadás a 3. sz. (7,5 A) biztosíték és a műszercsoport közötti vezetékben. Szakadt áramkör a biztosítékdobozon belül.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba. Az ABS jelzőlámpa világít? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozójában. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó ABS modulátor vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 5.

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Szerelje le a műszeregységet.

7. | Kösse le a műszercsoport C (30P) csatlakozót.

8. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az műszercsoport C (30P) csatlakozó 28. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a testzárlatot a műszercsoport és az ABS modulátor-vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 9.

9. | Csatlakoztassa a műszercsoport C (30P) csatlakozóját, és csatlakoztassa le a műszercsoport A (20P) csatlakozóját.

10. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az műszercsoport A (20P) csatlakozó 19. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza érintkezők a műszercsoport csatlakozóiban. Ha a csatlakozó rendben van, cserélje ki a műszercsoportot.n NEM - Javítsa meg a szakadást a műszercsoport és a test (G502) közötti vezetékben.n

### Az ABS jelzőlámpa nem alszik ki

1. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

2. | Csatlakoztassa le az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozóját.

3. | Csatlakoztassa vissza az akkumulátorkábelt.

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Mérje meg a feszültséget az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozó 4. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 6. NEM - Javítsa meg a szakadást a 25. sz. biztosíték (7,5 A) és az ABS vezérlőegység közötti vezetékben.n

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozó 8. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást az ABS modulátor-vezérlőegység és a test (G202) közötti vezetékben.n

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Testelje az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozó 7. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel. Kialszik az ABS jelzőlámpa? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza érintkező az ABS vezérlőegység 25 pólusú csatlakozójában. Ha szükséges, helyettesítse egy biztosan jó ABS modulátor vezérlőegységgel, és ellenőrizze újra.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Szerelje ki az áthidalóvezetéket az ABS vezérlőegység 25-pólusú csatlakozójából.

11. | Szerelje le a műszeregységet.

12. | Csatlakoztassa a műszercsoport C (30P) csatlakozó 28. sz. érintkezőjét és a karosszériatestet. Kialszik az ABS jelzőlámpa? IGEN - Javítsa meg a szakadást a műszercsoport és az ABS modulátor vezérlőegység közötti vezetékben.n NEM - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza érintkezők a műszercsoport csatlakozóiban. Ha a csatlakozók rendben vannak, cserélje ki a műszercsoportot.n