## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P1297 (20-1)

Diagnosztikai hibakód P1297 (20-1): | Az elektromos terhelés érzékelő áramkör feszültsége kicsi

1. | Állítsa vissza az ECM/PCM-et.

2. | Indítsa be a motort.

3. | Kapcsolja be a fényszórót. Megjelenik a P1297 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 4. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze az elektromos terhelés érzékelő (ELD) áramkört és az motorvezérlő modult (ECM)/ erőátviteli vezérlőmodult (PCM)elégtelen érintkezések vagy laza vezetékek szempontjából.n

4. | Kapcsolja KI a gyújtást és a fényszórót.

5. | Kösse le az ELD 3-pólusú csatlakozóját.

6. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

7. | Mérje meg a feszültséget az elektromos terhelés érzékelő 3-pólusú csatlakozó 3. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Cserélje ki az ELD-t.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 8.

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Kösse le a negatív pólust az akkumulátorról.

10. | Kösse le az ECM/PCM E csatlakozóját (31P).

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatestelés és a motorvezérlő-egység (ECM)/motor- és váltó-vezérlőegység (PCM) csatlakozó E15 érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM (E15) és az ELD közötti vezetékben.n. NEM - Helyettesítse egy biztosan jó ECM/PCM-mel és ellenőrizze újra. Ha a hibajelenség megszűnik/az ellenőrző lámpa kialszik, cserélje ki az eredeti ECM/ PCM-et.n