## Műszerfal központi panel eltávolítása/beszerelése

MEGJEGYZÉS:

- Viseljen kesztyűt, hogy megvédje a kezét.
- Ne feszítse a burkolat felületét laposvégű csavarhúzóval, hogy elkerülje a sérülést.
- Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a műszerfalat, és a kapcsolódó alkatrészeket.

1. | Szerelje ki a következőket: Belső kesztyűtartó Utasoldali műszerfal alsó burkolat

2. | Szerelje ki a csavart (A). Csatolja le a rögzítőket (B) és oldja a kampókat (C) úgy, hogy a középső alsó burkolatot (D) kézzel lehúzza. Klímaberendezés nélkül Klímaberendezéssel

3. | Kösse le a fűtés-vezérlőegység csatlakozókat (E) (klíma nélküli modell) vagy a klíma-vezérlőegység csatlakozót (F) (klímával rendelkező modell), majd szabadítsa ki az egységköteget (G) a rögzítőből.

4. | Klímaberendezés nélkül: A belső kesztyűtartó nyílásban csatlakoztassa le a levegőkeringetés vezérlőkábelt (A) és az üzemmód vezérlő kábelt (B), a műszerfal alól pedig csatlakoztassa le a levegőkeverő működtető huzalt (C): Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a huzalokat. Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

5. | A kesztyűtartóból és a vezetőoldali műszerfal alsó burkolat nyílásaiból lazítsa meg a középső panelt (A) rögzítő csavarokat.

6. | Kulcs használatával óvatosan illesszen be egy kulcsot a belső kesztyűtartó nyílásból, és nyomja meg a panel kesztyűtartó felőli rögzítőjét a középső panel (A) hátoldaláról, hogy oldja. Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

7. | A rögzítők (B, C) oldásához húzza ki a középső panelt (A), majd kösse le a csatlakozókat: Klímaberendezés nélkül: Fűtésvezérlő-kapcsoló csatlakozó (D) és hátsó ablakfűtés-kapcsoló csatlakozó (E) Navigációs rendszer nélkül: Audióegység-csatlakozó (F) és antennavezeték (G) Navigációs rendszerrel szerelt kivitel: Navigációs egység csatlakozó (H), globális helymeghatározó rendszer antennacsatlakozó (I) és antennavezeték (J) Navigációs rendszer nélkül Navigációs rendszerrel

8. | Kapcsolja le a kötegrögzítőket (K) a központi panel mindkét konzoláról (klíma nélküli modell), majd távolítsa el a központi panelt: Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa meg a huzalokat. Balkormányos látható az ábrán; a jobbkormányos szimmetrikus.

9. | Szerelje be a panelt a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és győződjön meg róla, hogy mindegyik csatlakozó megfelelően csatlakozik, és hogy az antennavezeték és a kábelek megfelelően csatlakoznak.