## Fogasléces vezérlő beállítása

Szükséges célszerszámok
Biztosítóanya-kulcs, 40 mm ( 07MAA-SL00100)

1. | Állítsa a kerekeket az egyenes, előremeneti helyzetbe.

2. | Lazítsa meg a fogaslécvezető csavar biztosító anyáját (A) a célszerszámmal, majd szerelje ki a fogaslécvezető csavart (B). Balkormányos: Jobbkormányos:

3. | Távolítsa el a régi tömítőanyagot a fogaslécvezető csavarról, és tegyen fel új tömítőanyagot a menetekre (A).

4. | Lazán szerelje be a fogaslécvezető csavart (A) a kormányműbe.

5. | Húzza meg a fogaslécvezető csavart 25 Nm (2,5 kgm) nyomatékkal, majd lazítsa meg.

6. | 3,9 Nm ( 0,4 kgf·m) nyomatékkal húzza meg újra a fogaslécsín csavart, majd forgassa vissza az előírt állásszögre.
Meghatározott visszatérési szög (C):
Gyártva: kivéve a HATC-ban gyártottakat: | 7°-10° max.
Gyártva a HATC-ban | 5°±2°

7. | Húzza meg a biztosítóanyát (B), miközben megtartja a fogasléc vezető csavart (A).

8. | Ellenőrizze a teljes forgási tartományban, hogy nem kell-e szokatlan kormányerőt alkalmazni.

9. | Ellenőrizze a kormánykerék elfordítási játékátés rásegítést.