## Kormány fogasléces vezérlés kiszerelése

## Gyártva: kivéve a HATC-ban gyártottakat

MEGJEGYZÉS: A kiszerelés/beszerelés közben ne engedje, hogy por, szennyeződés, vagy más idegen anyag kerüljön a kormányműbe.

1. | Lazítsa meg a biztosítóanyát (A), majd szerelje ki a kormányműből a fogaslécsín csavart (B), a kúpos tekercsrugókat (C) a tartót (D), a tűgörgőt (E) és a görgőt (F) .

2. | Zsírozza be a tartó belsejét és a görgő csúszófelületét és kerületét.

3. | Szerelje a kormányműházra a görgőt, a tűgörgőt és a tartót. A ház menetes részéről (G) törölje le a kenőzsírt.

4. | Szerelje a kúpos tekercsrugókat a tartóba. MEGJEGYZÉS: Beszerelés közben ellenőrizze a kúpos tekercsrugók számát és irányát.

5. | Tegyen tömítőanyagot a fogaslécvezető csavar menetére, majd szerelje be, és húzza meg 25 Nm-rel ((2,5 kgf·m). Lazán szerelje be a biztosító anyát.

6. | Állítsa be a fogaslécvezető csavart. A beállítás után ellenőrizze a fogasléc jobbra és balra csúsztatásával, hogy könnyedén mozog-e.