## Klíma vezérlőegység eltávolítása és beszerelése

1. | Szerelje ki a középső panelt.

2. | Szerelje ki az audioegységet.

3. | Szerelje ki a tárcsákat (A), majd szerelje ki a lemezcsavarokat és a klímaberendezés-vezérlő egységet (B).

4. | Szerelje be a vezérlőegységet a kiszereléshez képest fordított sorrendben, és figyeljen a következőkre: Állítsa be a belsőlevegő-keringetés vezérlőhuzalját . Beszerelés után működtesse a vezérlőegység kezelőszerveit, hogy megyőződjön megfelelő működésükről.