## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 67

DTC 67: | Fékpedálhelyzet-kapcsoló (kemény)

1. | Ellenőrizze a fékpedál helyzetkapcsolót. A kapcsoló rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 2. NEM - Cserélje ki a fékpedálhelyzet-kapcsolót.n

2. | Csatlakoztassa le a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozóját.

3. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

4. | Mérje meg a feszültséget a karosszériatest és a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozó 6. sz. érintkezője között, felengedett fékpedállal. Megjelenik az akkumulátorfeszültség? IGEN - Javítsa meg a tápfeszültséggel fennálló zárlatot a VSA vezérlőegység és a motortérben lévő biztosíték/relé doboz közötti vezetékbenn NEM - Cserélje ki a VSA modulátor-vezérlőegységet.n