## Önindító-mágnestekercs ellenőrzése

1. | Ellenőrizze a behúzótekercs elektromos vezetését az S érintkező (A) és az állórészház (test) között. Elektromos vezetésnek kell lennie. Ha folytonosak, folytatás a következő lépéssel: 2. Ha nincs elektromos vezetés, cserélje ki a mágneskapcsolót.

2. | Ellenőrizze a behúzótekercs elektromos vezetését az S érintkező (A) és az M érintkező (B) között. Elektromos vezetésnek kell lennie. Ha van elektromos vezetés, a mágneskapcsoló rendben van. Ha nincs elektromos vezetés, cserélje ki a mágneskapcsolót.