## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0132

DTC P0132: | Primer HO2S (1-es érzékelő) áramkörben magas feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Ellenőrizze a lambdaszondát az adatlistában a HDS műszerrel 3,000 min-1 motorfordulatszámon. A feszültség 1,0 V-on vagy afölött van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Csatlakoztassa le a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozóját.

7. | Zárja rövidre a primer HO2S (1-es érzékelő) 4 pólusú csatlakozó 1. sz. és 2. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

8. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

9. | Ellenőrizze a lambdaszondát a HDS műszerrel az adatlistában. A feszültség 1,0 V-on vagy afölött van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 10. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 16.

10. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

11. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

12. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 61. sz. és 76 sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 24. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

13. | Szerelje ki az áthidaló vezetéket a primer fűtött lambdaszondáról (1. érzékelő).

14. | Csatlakoztassa a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) 4-pólusú csatlakozójának 1. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidalóvezetékkel.

15. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 76. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 32.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 61.sz. érintkező) és a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 18. NEM - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 47.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 76.sz. érintkező) és a primer fűtött lambdaszonda (1. érzékelő) között, majd folytassa a következő lépéssel 18.

16. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

17. | Cserélje ki a primer HO2S-t (1-es érzékelő).

18. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

19. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

20. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

21. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

22. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

23. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0132 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

24. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

25. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3,000 min-1 fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres helyzetben), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

26. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0132 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a primer fűtött lambdaszondánál (1. érzékelő) és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n