## Országúti/Váltófény-kapcsoló tesztje / cseréje

1. | Távolítsa el a kormányrúd-burkolatokat.

2. | Kösse le a 16-pólusú csatlakozót (A) a kombinált világítás kapcsolóról (B). Balkormányos típus és KE modell: Jobbkormányos típus, kivéve a KE modellt:

3. | Szerelje ki a két csavart, majd csúsztassa ki a kombinált kapcsolót.

4. | Ellenőrizze a csatlakozó érintkezőit, hogy meggyőződjön a megfelelő érintkezésükről. Ha az érintkezők görbék, lazák vagy korrodáltak, szükség szerint javítsa meg, majd ellenőrizze újra a rendszert. Ha az érintkezők rendben vannak, ellenőrizze a villamos kapcsolatot az érintkezők között mindegyik kapcsoló helyzetben, a táblázatok szerint.

5. | Ha nincs villamos kapcsolat, cserélje ki a kapcsolót.