## Automata sebességváltóhoz való folyadék ellátócsövének cseréje - végfedél

1. | Bontsa meg a tápvezeték karimáját (A), majd szerelje ki a nyomócsövet (B) és a nyomócső karimát (C) a zárófedélről (D). MEGJEGYZÉS: Cserélje ki a zárófedelet, ha a nem levehető ATF nyomócsövek (E) cseréje szükséges.

2. | Szerelje be az új O gyűrűt (F) az ATF nyomócső fölé.

3. | Szerelje be az új O gyűrűt (G) a nyomócső karimára.

4. | Szerelje be a nyomócsövet (A) a nyomócső karimán (B) keresztül, a nyomócső fület (C) beigazítva a karimán lévő vezetőhoronyhoz (D). MEGJEGYZÉS: Az ábra mutatja a füleket és a vezetőhornyokat az érthetőség kedvéért.

5. | Szerelje be az ATF nyomócsövet a nem levehető nyomócső (E) fölé, és igazítsa be a nyomócső karima fülét (F) a zárófedélen lévő vezetőhoronyba (G).

6. | Szerelje be a nyomócső karimalemezt.