## Hajtótengely ellenőrzése

1. | Ellenőrizze a féltengelyen (C) lévő belső féltengelycsukló-gumiharangot (A) és külső féltengelycsukló-gumiharangot (B), hogy nincs-e repedés, sérülés, kenőzsír szivárgás, vagy nem lazák-e a gumiharang-rögzítőbilincsek (D). Ha bármilyen sérülést talál, cserélje ki a gumiharangot és a gumiharang-rögzítőbilincseket.

2. | Forgassa a féltengelyt kézzel, és győződjön meg arról, hogy a bordák (E) és a csukló nem túlzottan laza-e.

3. | Győződjön meg róla, hogy a féltengely nincs-e elcsavarodva, vagy nem repedt-e meg; ha igen, cserélje ki.