## Első utasoldali légzsák cseréje

## Kiszerelés

1. | Kösse le az akkumulátor negatív kábelt, és várjon legalább 3 percig, mielőtt elkezdi a munkát.

2. | Nyissa ki a kesztyűtartót, majd szerelje ki a belső dobozt.

3. | Kösse le az elülső utasoldali légzsák 2-pólusú csatlakozója (A) és a műszerfal B vezetékköteg 2-pólusú csatlakozója (B) közötti csatlakozót.

4. | Szerelje le a három darab rögzítőanyát (A) a tartóról. Takarja le a motorháztetőt és a fedelet egy kendővel, és egy csavarhúzóval óvatosan feszítve emelje ki az elülső utasoldali légzsákot (B) a műszerfalból. MEGJEGYZÉS: A légzsák fedélnek a műszerfalhoz csatlakozó oldalán kallantyúk vannak.

## Beszerelés

1. | Helyezze be az új elülső utasoldali légzsákot (A) a műszerfalba. Húzza meg az elülső utasoldali légzsák rögzítő anyáit (B).

2. | Csatlakoztassa az elülső utasoldali légzsák 2-pólusú csatlakozóját (A) a műszerfal B kábelköteg 2-pólusú csatlakozójához, majd szerelje vissza a belső dobozt.

3. | Kösse vissza az akkumulátor negatív kábelt.

4. | A légzsák beszerelése után ellenőrizze a rendszer megfelelő működését. Fordítsa a gyújtáskapcsolót az ON (II) állásba; a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) jelzőlámpának körülbelül 6 másodpercre fel kell gyulladnia, majd ki kell aludnia.