## Sebességváltási tartomány kapcsolójának ellenőrzése

1. | Szerelje ki a légszűrőházat és a légbeszívó csatornát.

2. | Csatlakoztassa le a sebességváltó-fokozat kapcsoló csatlakozóját.
Csatlakozó érintkező műszaki adatai
Csatlakozó érintkező | Jel
--- | ---
1 | -
2 | [N]
3 | [S]
4 | ST
5 | -
6 | [P]
7 | [R]
8 | [D]
9 | [L]
10 | GND (test)

3. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között a csatlakozónál. A következő táblázatban szereplő érintkezők között mindegyik kapcsoló állásban elektromos vezetésnek kell lennie. Sebességváltó-fokozat kapcsoló elektromos vezetés ellenőrzés

4. | Ha nincs elektromos vezetés valamely érintkezők között, állítsa be újra a sebességváltó-fokozat kapcsoló berendezéseit. Ha a sebességváltó-fokozat kapcsoló beszerelése rendben van, cserélje ki a sebességváltó-fokozat kapcsolót.