## Szívócső eltávolítása és beszerelése

### Robbantott ábra

## Kiszerelés

1. | Szerelje le a szívócső burkolatot.

2. | Szerelje ki a levegőszűrő-házat.

3. | Szerelje a fékszervo vákuumcsövet (A) és a forgattyúsház-szellőztető (PCV) gumicsövet (B).

4. | Szerelje le a kábelkötegtartót (A) és a hűtőfolyadék-megkerülőtömlő bilincset (B).

5. | Szerelje ki a benzingőz elszívó vezeték (EVAP) vízzsák gumicsövét. A szívócső kiszerelése esetén: A szívócső cseréje esetén:

6. | Szerelje le a szellőző gumicsövet a szelepfedélről.

7. | A szívócső cseréje esetén szerelje ki a fojtószelepházat.

8. | Ha a motor-hűtőfolyadékot leeresztették, szerelje ki a hűtőfolyadék-megkerülőcsöveket.

9. | Szerelje le a motorkábelköteg csatlakozókat és a kábelköteg bilincseket a szívócsőről. Fojtószelep működtető csatlakozó Szívócsonk abszolút nyomás (MAP) érzékelő csatlakozó Benzingőz-elszívóvezeték vízzsák (EVAP) leeresztőszelep csatlakozó

10. | Szerelje ki a szívócsőbakot A (A), majd szerelje le a szívócsövet (B) és a kipufogógáz-visszavezető (EGR) lemezt (C).

## Beszerelés

1. | Szerelje be a kipufogógáz-visszavezető (EGR) lemezt (A) új tömítéssel (B).

2. | Szerelje be a szívócsövet (C) és húzza meg a csavarokat/anyákat átlósan két vagy három lépésben, a belső csavarral kezdve. Használja az új O-gyűrűket (D).

3. | Szerelje be lazán a szívócsőbakot A (E) és először húzza meg az (F) csavart, majd a (G) csavart.

4. | Szerelje be a hűtőfolyadék-megkerülőcsöveket ha le lettek kötve.

5. | Szerelje be a fojtószelepházat (A) új O-gyűrűvel (B) ha ki lett szerelve.

6. | Szerelje be a szellőző gumicsövet a szelepfedélre.

7. | Szerelje be a benzingőz-elszívóvezeték vízzsák (EVAP) gumicsövét. Ha a szívócsövet kiszerelték: Ha a szívócsövet kicserélték:

8. | Szerelje be a kábelkötegtartót (A) és a hűtőfolyadék-megkerülőcső bilincset (B).

9. | Szerelje be a fékszervo vákuumcsövet (A) és a forgattyúház-szellőztetés (PCV) gumicsövet (B).

10. | Szerelje be a levegőszűrő-házat.

11. | Szerelje be a szívócsonk burkolatot.

12. | Beszerelés után ellenőrizze, hogy az összes cső, tömlő és csatlakozó megfelelően van beszerelve.

13. | Ha a motor-hűtőfolyadékot leeresztették, töltse fel a hűtőt motor-hűtőfolyadékkal és légtelenítse a hűtőrendszert a fűtésszelep megnyitásával.