## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0351 (71), P0352 (71), P0353 (72), P0354 (72), P0355 (73), P0356 (73), P0357 (74), P0358

DTC P0351 | 1.sz. henger első gyújtótekercs áramkör működési hiba
DTC P0353: | 2.sz. henger első gyújtótekercs áramkör működési hiba
DTC P0355: | 3.sz. henger első gyújtótekercs áramkör működési hiba
DTC P0357 | 4.sz. henger első gyújtótekercs áramkör működési hiba

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Indítsa be a motort. A motorfordulatszámot tartsa 3,000 min-1-en (üresben) 5 másodpercig.

4. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Is DTC P0351, P0352, P0353 P0354 P0355, P0356, P0357 és/vagy P0358 kijelzésre került? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 5. NEM - Időszakosan fennálló hiba, a rendszer ekkor rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a gyújtáskapcsolónál és az ECM-nél.n

5. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

6. | Kösse le a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozóját a hibás hengerről.

7. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozó 2. sz. érintkezője és a karosszériatest között (lásd táblázat).
Elülső oldali gyújtótekercs:
HIBÁS HENGER | DTC
--- | ---
1. sz. | P0351
2. sz. | P0353
3. sz. | P0355
4. sz. | P0357
Elülső oldali gyújtótekercs:
HIBÁS HENGER | DTC
--- | ---
1. sz. | P0352
2. sz. | P0354
3. sz. | P0356
4. sz. | P0358
Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Javítsa meg a szakadást a gyújtótekercs és a G101 közötti vezetékben, majd folytassa a következő lépéssel: 14.

8. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

9. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és az érintkező tesztdoboz csatlakozónál (lásd táblázat).
Elülső oldali gyújtótekercs:
HIBÁS HENGER | DTC | ECM CSATLAKOZÓ Sz. (CSATLAKOZÓ) | ÉRINTKEZŐ TESZT DOBOZ CSATLAKOZÓ Sz. | VEZETÉK SZÍN
--- | --- | --- | --- | ---
1. sz. | P0351 | 9 (3. sz.) | 38 | WHT
2. sz. | P0353 | 23 (3. sz.) | 52 | WHT/GRN
3. sz. | P0355 | 22 (3. sz.) | 51 | WHT/BLK
4. sz. | P0357 | 24 (3. sz.) | 53 | WHT/BLU
Elülső oldali gyújtótekercs:
HIBÁS HENGER | DTC | ECM CSATLAKOZÓ Sz. (CSATLAKOZÓ) | ÉRINTKEZŐ TESZT DOBOZ CSATLAKOZÓ Sz. | VEZETÉK SZÍN
--- | --- | --- | --- | ---
1. sz. | P0352 | 20 (3. sz.) | 49 | WHT
2. sz. | P0354 | 8 (3. sz.) | 37 | WHT/GRN
3. sz. | P0356 | 7 (3. sz.) | 36 | WHT/BLK
4. sz. | P0358 | 21 (3. sz.) | 50 | WHT/BLU
Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa meg a rövidzárlatot az ECM csatlakozó érintkező és a gyújtótekercs közötti vezetékben, majd folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 10.

10. | Csatlakoztassa a gyújtótekercs 3-pólusú csatlakozó 1. sz. érintkezőjét a karosszériatesthez egy áthidalóvezetékkel.

11. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és az érintkező tesztdoboz csatlakozónál (lásd táblázat).
Elülső oldali gyújtótekercs:
HIBÁS HENGER | DTC | ECM CSATLAKOZÓ Sz. (CSATLAKOZÓ) | ÉRINTKEZŐ TESZT DOBOZ CSATLAKOZÓ Sz. | VEZETÉK SZÍN
--- | --- | --- | --- | ---
1. sz. | P0351 | 9 (3. sz.) | 38 | WHT
2. sz. | P0353 | 23 (3. sz.) | 52 | WHT/GRN
3. sz. | P0355 | 22 (3. sz.) | 51 | WHT/BLK
4. sz. | P0357 | 24 (3. sz.) | 53 | WHT/BLU
Elülső oldali gyújtótekercs:
HIBÁS HENGER | DTC | ECM CSATLAKOZÓ Sz. (CSATLAKOZÓ) | ÉRINTKEZŐ TESZT DOBOZ CSATLAKOZÓ Sz. | VEZETÉK SZÍN
--- | --- | --- | --- | ---
1. sz. | P0352 | 20 (3. sz.) | 49 | WHT
2. sz. | P0354 | 8 (3. sz.) | 37 | WHT/GRN
3. sz. | P0356 | 7 (3. sz.) | 36 | WHT/BLK
4. sz. | P0358 | 21 (3. sz.) | 50 | WHT/BLU
Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Javítsa meg a vezetékszakadást a rövidzárlatot az ECM csatlakozó érintkező és a gyújtótekercs közötti vezetékben, majd folytatás a következő lépéssel 14.

12. | Végezze el a gyújtótekercs hibakeresést. Az eredmény rendben van? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 20. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 13.

13. | Cserélje le a gyújtótekercset.

14. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

15. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

16. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

17. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

18. | Indítsa be a motort. A motorfordulatszámot tartsa 3,000 min-1-en (üresben) 5 másodpercig.

19. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0351, P0352, P0353, P0304, P0355, P0356, P0357 és/vagy P0358 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a gyújtótekercsnél és az ECM-nél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

20. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

21. | Indítsa be a motort. A motorfordulatszámot tartsa 3,000 min-1-en terhelésmentes állapotban (üresben) 5 másodpercig.

22. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a DTC P0351, P0352, P0353, P0304, P0355 P0356, P0357 és/vagy P0358 megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők a gyújtótekercsnél és az ECM-nél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.n