## Ventilátorvezérlés tüneti hibakeresési útmutató

Bármilyen hibakeresési művelet elvégzése előtt ellenőrizze a következőket:

- Biztosítékok
- Testelések
- Az összes csatlakozó tisztasága és rögzítettsége.

HIBAJELENSÉG | MŰVELET
--- | ---
A hűtőventilátor egyáltalán nem forog | Hűtőventilátor áramkör hibakeresés
A hűtőventilátor a motor hűtéshez nem forog, de klímaberendezéssel igen | Hűtőventilátor-kapcsoló áramkör hibakeresés (szakadás).
A hűtőventilátor jár, ha a gyújtáskapcsoló (II) állásban van, a klímaberendezés ki van kapcsolva, és a motor hőmérséklete 93°C alatt van. | Hűtőventilátor-kapcsoló áramkör hibakeresés (rövidzárlat).