## Hátfali ajtó hengerzár-kapcsoló ellenőrzése

1. | Szerelje le a hátsó ajtó burkolatát.

2. | Nyissa ki a hátsó ajtót.

3. | Kösse le a 3-pólusú csatlakozót a zárhenger kapcsolóról.

4. | Ellenőrizze az elektromos vezetést az érintkezők között. Villamos kapcsolatnak kell lennie a 2. sz. és a 3.sz. érintkező között, amikor a csomagtér ajtó zárhenger kapcsoló LOCK (zárva) helyzetben van. Villamos kapcsolatnak kell lennie a 1. sz. és a 2.sz. érintkező között, amikor a csomagtér ajtó zárhenger kapcsoló UNLOCK (nyitva) helyzetben van.