### Karbantartási terv normál körülmények esetén - ausztráliai és új-zélandi modellek

Kövesse a normál üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervet, ha a nehéz üzemeltetési körülményekre vonatkozó karbantartási tervben meghatározott nehéz üzemeltetési feltételek nem alkalmazhatók.

Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Cserélje ki a motorolajat! | 30000 kilométerenként vagy évente
Cserélje ki a motorolajszűrőt! | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Cserélje ki a légtisztító betétet |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Ellenőrizze a szelephézagot! Visszacsapószelep-hézag |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Cserélje ki az üzemanyag szűrőt |  |  |  | l |  |  |  | l |  |
Cserélje ki a gyújtógyertyákat! | L13A1 motor (normál típus) |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
L15A1 motor (iridium típus) |  |  |  |  | l |  |  |  |  | l
Ellenőrizze és állítsa be a hajtószíjakat Ellenőrizze a repedéseket és a sérüléseket Ellenőrizze a feszességet és a behajlást |  | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Alapjárati fordulatszám ellenőrzés |  |  |  |  | l |  |  |  |  | l
Motor hűtőfolyadék cseréje Használjon eredeti Honda, minden évszakban megfelelő fagyálló folyadékot/2. típusú hűtőfolyadékot | 200.000 kilométer vagy 10 év után, majd 100.000 kilométerenként vagy 5 évente
Cserélje le a sebességváltó olajat (kézi sebességváltó olaj)! Használjon Honda kézi sebességváltó-olajat |  |  |  |  |  | l |  |  |  |
Cserélje le a folyamatosan változtatható áttételű sebességváltó olajat (Automata sebességváltóhoz való olaj)! Használja a Honda automata sebességváltóhoz való Z1 olajat |  |  |  | l |  |  | l |  |  | l
Elülső és hátsó fékek ellenőrzése Ellenőrizze a fékbetétek és tárcsák vastagságát. Ellenőrizze a fékbetétek és tárcsafékek sérülését és törését. Ellenőrizze a kerékfékhenger szivárgását Ellenőrizze a fékcsövek repedését, fényezését, kopását és szennyeződését Ellenőrizze a féknyereg sérülését, szivárgását és tömítettségét | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Cserélje le a fékfolyadékot! Csak DOT 3 vagy DOT 4 fékfolyadékot használjon (ajánljuk, hogy eredeti Honda fékfolyadékot használjon). Ellenőrizze a fékfolyadék-szintet, hogy a tartályon lévő felső és alsó jelölések közé esik-e | 3 évente

Szerviz a jelzett kilométer vagy időpont elérésekor, attól függően, melyik következik be előbb. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
miles x 1.000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0
hónap | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120
Ellenőrizze a rögzítőfék beállítását! Ellenőrizze a rögzítőfék működését | l | l |  | l |  | l |  | l |  | l
Ellenőrizze a fényszórók beállítását! Ellenőrizze a fényszórók állását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Tesztvezetés (Ellenőrizze a zajokat, az úttartást, a rezgést és a műszerfal működését!) | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Forgassa meg a kerekeket (legalább havonta ellenőrizze a keréknyomást és a kerekek állapotát)! | 30000 kilométerenként vagy évente
Szemrevételezéssel ellenőrizze a következőket! Ellenőrizze a megfelelő beszerelés és helyzet, az esetleges repedések, elhasználódás, rozsdásodás és szivárgás szempontjából Ellenőrizze a csavarok, anyák és csatlakozások rögzítettségét. Szükség esetén húzza meg
Összekötőrúd-végek, kormánymű és gumiharangok Ellenőrizze a fogasléc kenését és a kormányrudat Ellenőrizze a gumiharang sérülését és a kenőanyag szivárgását | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l
Felfüggesztés elemei Ellenőrizze a csavarok meghúzását. Ellenőrizze az összes porsapkát, hogy nem elhasználódottak vagy sérültek-e.
Hajtótengely gumiharangok Ellenőrizze a gumiharangok és szalagok esetleges repedését Ellenőrizze a fogasléc zsírzását
Gumi és fém fékcsövek (ABS/VSA-t beleértve) Ellenőrizze a főfékhengert, a fékerőarány-szabályozó szelepet és az ABS vagy VSA modulátort, hogy nem sérültek vagy tömítetlenek-e.
Minden folyadékszint és a folyadékok állapota Motorhűtő-folyadék Kézi sebességváltó-folyadék Automata sebességváltó-folyadék Fékfolyadék Szélvédőmosó folyadék
Kipufogórendszer Ellenőrizze a katalizátor hőterelő lemezének, a kipufogócsőnek és a kipufogódobnak a sérülését, szivárgását és szigeteltségét.
Üzemanyagvezetékek és csatlakozók Ellenőrizze az üzemanyagvezetékek csatlakozásait, repedéseit és állagromlását. Húzza meg a laza csatlakozásokat és cserélje ki a sérült darabokat.