## Alapjárati fordulatszám-ellenőrzés - L13A6

## L13A6 motor

MEGJEGYZÉS:

- Hagyja az alapjárati levegőmennyiség-szabályozó (IAC)-szelepet csatlakoztatva.
- Az alapjárati fordulatszám ellenőrzése előtt ellenőrizze a következőket:
  - A hibajelző lámpa (MIL) nem gyulladt ki.
  - Előgyújtás
  - Gyújtógyertyák
  - Légszűrő
  - PCV rendszer

1. | Csatlakoztassa le benzingőz-kibocsátó rendszer aktívszéntartály (EVAP) leeresztőszelep 2-pólusú csatlakozóját.

2. | Csatlakoztassa a fordulatszámmérőt (A) a teszt fordulatszámmérő csatlakozóra (B), vagy csatlakoztassa a HDS-t vagy a vizsgálókészüléket (C) a szerelvényfal vezető felöli oldalán elhelyezkedő diagnosztikai csatlakozóra (D).

3. | Indítsa be a motort. Járassa a motort 3 000 (min-1) fordulatszámon terhelés nélkül (parkoló vagy üres állásban), amíg a hűtőventilátor be nem kapcsol, majd hagyja alapjáraton.

4. | Ellenőrizze az alapjárati fordulatszámot terhelés nélkül: fényszórók, fűtőventilátor, hátsóablak-fűtés, hűtőventilátor és klímaberendezés nincs bekapcsolva.
Az alapjárati fordulatszám előírt értéke:
| 700±50 f/p (min-1) (parkoló vagy üres helyzetben)

5. | Járassa a motort alapjáratban bekapcsolt klímakapcsoló, maximális hidegre állított hőmérsékletszabályozó, maximális sebsségre állított hűtőventilátor, bakapcsolt hátsó ablakfűtés és bekapcsolt reflektor mellett 1 percig, majd ellenőrizze az alapjáratot.
Az alapjárati fordulatszám előírt értéke:
| 850±50 min-1 (parkoló vagy üres helyzetben)
MEGJEGYZÉS: Ha az alapjárati fordulatszám nincs az előírt határokon belül, lásd a hibakeresési útmutatót.

6. | Csatlakoztassa vissza az EVAP benzingőz-elszívóvezeték vízzsák lefúvatószelep 2-pólusú csatlakozóját. MEGJEGYZÉS: A HDS vagy a leolvasó eszköz használható az alapjárati fordulatszám ellenőrzéséhez.