## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: 45, 46, 47, 48

DTC 45, 46, 47, 48: | VSA mágneskapcsoló

1. | A HDS-szel törölje a DTC-ket.

2. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

3. | A HDS-szel ellenőrizze a DTC-ket. Kigyullad az ABS-ellenőrző lámpa, és a DTC 45, 46, 47, 48 jelenik meg? IGEN - Ellenőrizze, hogy nincs-e laza vagy rossz csatlakozás a VSA vezérlőegység 46 pólusú csatlakozójában. Ha a csatlakozások rendben vannak, cserélje ki a VSA modulátor vezérlőegységet.n NEM - A rendszer ekkor rendben van.n