## Kézi kapcsolású sebességváltó előtéttengely-egység hézagának ellenőrzése

1. | Mérje meg a hézagot az 1. sebességfokozat fogaskerék (A) és az előtéttengely (B) között egy hézagmérővel (C). Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 2
Normál: | 0,03-0,12 mm-
Javítási határérték: | 0,22 mm

2. | Mérje meg a 1. sebességfokozat fogaskerék vastagságát. Ha az 1. sebességfokozat fogaskerék vastagsága kisebb, mint a javítási határérték, cserélje ki az 1. sebességfokozat fogaskereket egy újra. Ha az 1. sebességfokozat fogaskerék vastagsága a javítási határértéken belül van, cserélje ki az 1./2. szinkronagyat egy újra.
Normál: | 26,89-26,94 mm-
Javítási határérték: | 26,86 mm

3. | Mérje meg a hézagot a 2. sebességfokozat fogaskerék (A) és a 3. sebességfokozat fogaskerék (B) között egy hézagmérővel (C). Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 4.
Normál: | 0,04-0,12 mm-
Javítási határérték: | 0,24 mm

4. | Mérje meg a távtartó gallér vastagságát. Ha a vastagság kisebb, mint a javítási határérték, akkor cserélje ki a távtartó gallért egy újra. Ha a vastagság a javítási határértéken belül van, folytatás a következő lépéssel: 5
Normál: | 27,53-27,56 mm-
Javítási határérték: | 27,51 mm

5. | Mérje meg a 2. sebességfokozat fogaskerék vastagságát. Ha a 2. sebességfokozat fogaskerék vastagsága kisebb, mint a javítási határérték, cserélje ki a 2. sebességfokozat fogaskereket egy újra. Ha az 1. sebességfokozat fogaskerék vastagsága a javítási határértéken belül van, cserélje ki az 1./2. szinkronagyat egy újra.
Normál: | 27,41-27,46 mm-
Javítási határérték: | 27,36 mm