## Gyújtástekercs hibakeresési útmutató - L15A1

### L15A1 motor

1. | Ellenőrizze a diagnosztikai hibakódot (DTC). Megjelenik egy DTC? IGEN - Végezze el a hibakeresést a mutatott DTC-hez.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 2.

2. | Vegye ki a gyújtógyertyákat a hengerfejből, és ellenőrizze a gyújtógyertyákat. Rendben van a gyújtógyertya? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 3. NEM - Cserélje a gyújtógyertyát.n

3. | Szerelje ki a PGM-FI 2. főrelét.

4. | Indítsa be a motort, és járassa amíg leáll.

5. | Szerelje be a gyújtógyertyákat a gyújtótekercsekre.

6. | Csatlakoztassa a gyújtótekercs csatlakozót és a gyújtógyertyát a testre.

7. | Üres fokozatban fordítsa a gyújtáskapcsolót az indításra (III) és ellenőrizze a szikrát. Ad a gyújtógyertya szikrát? IGEN - A gyújtótekercs rendben van.n NEM - Folytatás a következő lépéssel: 7.

8. | Helyettesítse egy biztosan jó gyújtótekerccsel, és ellenőrizze újra a szikrát. Ad a gyújtógyertya szikrát? IGEN - Cserélje ki az eredeti gyújtótekercset.n NEM - Ellenőrizze, hogy a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban a 24. sz. (15 A) biztosíték nincs-e kiégve. Ha a biztosíték rendben van, javítsa meg a szakadást a műszerfal alatti biztosíték-/relédoboz és a gyújtótekercs közötti vezetékben.n