## Kézi kapcsolású sebességváltó hátrameneti villák hézagellenőrzése

MEGJEGYZÉS: A szinkronperselyt és a szinkronagyat egy készletként cserélje ki.

1. | Mérje meg a hézagot mindegyik kapcsolóvilla (A) és a hozzá tartozó szinkronpersely (B) között. Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 2
Normál: | 0,35-0,65 mm-
Javítási határérték: | 1,0 mm

2. | Mérje meg a kapcsolóvilla (A) ujjainak vastagságát. Ha a kapcsolóvilla-ujj vastagsága nem a normál értéken belül van, cserélje ki a kapcsolóvillát egy újra. Ha a kapcsolóvilla-ujj vastagsága nem a normál értéken belül van, cserélje ki a szinkronperselyt egy újra.
Normál:
1./2. és 3./4. kapcsolóvilla | 7,4-7,6 mm -
5. kapcsolóvilla: | 6,7-6,9 mm -

3. | Mérje meg a hézagot a kapcsolóvillák (A) és a kapcsolókar (B) között. Ha a hézag nagyobb, mint a javítási határérték, folytatás a következő lépéssel: 4
Normál: | 0,2-0,5 mm-
Javítási határérték: | 0,62 mm

4. | Mérje meg a kapcsolókar szélességét (A). Ha a kapcsolókar szélessége nem a normál értéken belül van, cserélje ki a kapcsolókart egy újra. Ha a kapcsolókar szélessége nem a normál értéken belül van, cserélje ki a kapcsolóvillát vagy a kapcsolóujjat egy újra.
Normál: | 12,9-13,0 mm-