## Motor olajteknő beszerelése

1. | Távolítsa el a régi folyékony tömítőanyagot az olajteknő felfekvő felületéről, a csavarokról és a csavarfuratokból.

2. | Tisztítsa meg és szárítsa meg az olajteknő felfekvő felületeit.

3. | Szerelje be új olajteknő tömítést az olajteknőre.

4. | Kenjen 08C70-K0334M vagy 08C70- X0331S alkatrész-számú folyékony tömítőanyagot egyenletesen elosztva az olajteknőnek a forgattyúházzal érintkező felületére és a csavarfuratok belső meneteire. #### MEGJEGYZÉS: Kenjen 1,5 mm széles csíkot a folyékony tömítőanyagból a törött részre (A). Kenjen 5,0 mm széles csíkot a folyékony tömítőanyagból a besötétített területre (A). Ne szerelje be az alkatrészeket, ha 5 perc vagy több idő telt el a folyékony tömítőanyag felvitele után. Ehelyett a régi maradványok eltávolítása után alkalmazza újra a folyékony tömítőanyagot.

5. | Szerelje be az olajteknőt (A) illesztőcsappal (B) és új O-gyűrűvel (C).

6. | Húzza meg a csavarokat két vagy három lépésben.
Előírt nyomaték:
(1): | 24 Nm (2,4 kgm)
(2)-(13): | 12 Nm (1,2 kgm)

7. | Szerelje be a tengelykapcsoló fedelet/nyomatékváltó fedelet (A), és húzza meg a sebességváltót rögzítő két csavart (B).

8. | Szerelje be az olajszintmérő-pálcát (A) új O-gyűrűvel (B).

9. | Összeszerelés után várjon legalább 30 percig, mielőtt feltöltené a motort olajjal.