## Gyújtógyertya ellenőrzése - az L15A1 (szívó modell), az L15A5 és az L15A6 modell kivételével

## Kivéve az L15A1 motort

1. | Ellenőrizze az elektródákat és a kerámia szigetelést. Az elektródák elégését vagy kopását a következők okozhatják: Hosszú gyújtásidőzítés Laza gyújtógyertya Túl magas a gyertya hőfoka Nem megfelelő a hűtés A gyertya szennyeződését a következők okozhatják: Késleltetett gyújtásidőzítés Olaj került az égéstérbe A gyertyahézag nem megfelelő Túl alacsony a gyertya hőfoka Túl sok alapjárati/alacsony sebességű működtetés Eldugult légszűrő Kopott gyújtás tekercs

2. | Ellenőrizze az elektróda hézagot (A). Ha a hézag nagyobb, mint a szabványban meghatározott, állítsa be a megfelelő hézagoló segítségével.
Elektróda hézag
Szabvány (új): | 1,0-1,1 mm

3. | Cserélje a gyertyát a meghatározott időközönként, illetve ha a központi elektróda elgörbült (A). Kizárólag a listában szereplő gyertyákat használja.
Gyújtógyertyák
L13A5 (KY modell) és L15A4 (IN modell) motorok:
NGK: | BKR5E-11
DENSO: | K16PR-U11
Kivéve L13A5 (KY modell) és L15A4 (IN modell) motorok:
NGK: | BKR6E-11
DENSO: | K20PR-U11

4. | Tegyen a gyertya menetére egy kis berágódásgátló anyagot, majd csavarja be a gyertyát a hengerfejbe és kézzel húzza meg. Ezt követően 18 N·m (1,8 kgf·m) nyomatékkal szorítsa meg.