## Diagnosztikai hibakód hibakeresés: P0122

DTC P0122: | TP A érzékelő áramkör alacsony feszültség

1. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

2. | Végezze el a DTC adattörlést a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

3. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

4. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

5. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelenik egyidejűleg P0107, P0122, P0222 és P2122 hibakód? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 23. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 6.

6. | Nyissa többször a fojtószelepet teljesen.

7. | Ellenőrizze az A TP ÉRZÉKELŐT a HDS-el az ADATLISTÁBAN. A fojtószelep teljesen nyitott állapotában körülbelül 0° (rel), 0 % (rel) illetve 0,17 V vagy az alatti érték mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 8. NEM - Időszakos hiba, a rendszer most rendben van. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az "A” fojtószelep-helyzet érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél.n

8. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

9. | Kösse le a pillangószelepház 6-pólusú csatlakozóját.

10. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

11. | A kábelköteg felőli oldalon mérje meg a feszültséget a fojtószelepház 6-pólusú csatlakozójának 1. sz. és 2. sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 12. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 19.

12. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

13. | A fojtószelepház felőli oldalon mérje meg az ellenállást a fojtószelepház 4-pólusú csatlakozójának a 1. sz. és 6. sz. érintkezője között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 14. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 31.

14. | A fojtószelepház felőli oldalon mérje meg az ellenállást a fojtószelepház 4-pólusú csatlakozójának a 2. sz. és 6. sz. érintkezője között. Is there about 0 W? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 31. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 15.

15. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

16. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 65. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 36.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 65.sz. érintkező) és az "A" fojtószelep-helyzet érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 17.

17. | Zárja testre a pillangószelepház 6-pólusú 4. sz. érintkezőjét egy áthidalóvezetékkel.

18. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a diagnosztikai csatlakozó doboz 65. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Van elektromos vezetés? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 38. NEM - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 36.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 65.sz. érintkező) és az "A" fojtószelep-helyzet érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 33.

19. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

20. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozódobozt a motorvezérlő egység és a csatlakozó közé.

21. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

22. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozódoboz 33. sz. és 77.sz. érintkezője között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Javítsa a vezetékszakadást a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 4.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 33.sz. érintkező) és az "A" fojtószelep-helyzet érzékelő között, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 38.

23. | A gyújtáskapcsolót kapcsolja KI (OFF), és várjon 10 másodpercig.

24. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget és a diagnosztikai csatlakozó dobozt csak a kábelkötegre, a motor vezérlőegységre ne.

25. | Csatlakoztassa le a csatlakozókat a következő érzékelőkről. MAP érzékelő Pillangószelepház APP érzékelő

26. | Ellenőrizze az elektromos vezetést a karosszériatest és a diagnosztikai csatlakozó doboz 33. sz. és 46. sz. érintkezői között külön-külön. Van elektromos vezetés? IGEN - Javítsa a rövidzárlatot a motorvezérlő egység 3.sz. csatlakozójának 4.sz. vagy 17.sz. érintkezője (diagnosztikai csatlakozó doboz 33.sz. vagy 46.sz. érintkező) és az egyes érzékelők között, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 27.

27. | Csatlakoztassa a motorvezérlő egység vizsgáló kábelköteget a motorvezérlő egységre.

28. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

29. | Mérje meg a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 46. sz. érintkezője és a karosszériatest között. Körülbelül 5 V mérhető? IGEN - Folytatás a következő lépéssel: 30. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 38.

30. | Továbbra is ellenőrizze a feszültséget a diagnosztikai csatlakozó doboz 46.sz. érintkezőjénél miközben egyenként visszaköti az alábbi érzékelőket. MAP érzékelő Pillangószelepház APP érzékelő Lecsökkent a feszültség 0 V-ra? IGEN - Cserélje azt az érzékelőt, amelyik a feszültségesést okozta, majd folytassa a következő lépéssel 33. NEM - Folytatás a következő lépéssel: 38.

31. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

32. | Cserélje ki a pillangószelepházat.

33. | Csatlakoztassa vissza az összes csatlakozót.

34. | A gyújtáskapcsolót fordítsa a (II) állásba.

35. | Végezze el a motorvezérlő egység visszaállítását a TÖRLÉS menüben a HDS műszerrel.

36. | Folytassa le az ETCS tanulási eljárást.

37. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0122 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az "A” fojtószelep-helyzet érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - A hibakeresés készen van.n

38. | Szereljen be egy biztosan jó ECM-et.

39. | Ellenőrizze a HDS-sel, hogy a DTC menüben nincsenek-e időszakosan fennálló hiba DTC(-k) vagy DTC-K. Megjelennek időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k? IGEN - Ha a P0122 hibakód megjelenik, ellenőrizze, hogy nincsenek-e rossz csatlakozások vagy laza érintkezők az "A” fojtószelep-helyzet érzékelőnél és a motorvezérlő egységnél, majd folytatás a következő lépéssel: 1. Ha megjelennek más időszakosan fennálló hiba DTC-k vagy DTC-k, akkor folytassa a kijelzett DTC hibakereséssel. NEM - Cserélje ki az eredeti motorvezérlő egységet.