## Üzemanyagszint-kijelző jeladójának ellenőrzése

MEGJEGYZÉS: Az üzemanyagszint-kijelző műszer rendszer kapcsolási rajzhoz lásd a műszerek kapcsolási rajzait .

1. | Az ellenőrzés előtt ellenőrizze a műszerfal alatti biztosíték-/relédobozban a 16. sz. (7,5 A) biztosítékot.

2. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

3. | Szerelje ki a padlóból a szerelőnyílás-burkolatot.

4. | Kösse le az üzemanyag-szivattyú 5-pólusú csatlakozóját.

5. | Mérje meg a feszültséget az üzemanyag-szivattyú 5-pólusú csatlakozó 1. és 2.sz. érintkezői között bekapcsolt ON (II) gyújtáskapcsolóval. A feszültségnek 5 és 8 V között kell lennie. Ha a feszültség az előírás szerinti, folytassa a következő lépéssel: 6. Ha a feszültség nem az előírás szerinti, ellenőrizze a következőket: szakadás van-e a YEL/BLK vagy a BLK vezetékben. rossz testelés (G402).

6. | Kapcsolja KI a gyújtáskapcsolót.

7. | Szereljen be 2W-os ellenállást az üzemanyagszivattyú 5-pólusú csatlakozó 1. és 2. sz. érintkezője közé, majd fordítsa le a gyújtáskapcsolót ON (II) helyzetbe.

8. | Ellenőrizze, hogy az üzemanyagszint-kijelző műszer mutatója "F"-et jelez-e. Ha az üzemanyagszintjelző műszer mutatója nem F"-et mutat, cserélje ki a műszert. Ha a műszer rendben van, ellenőrizze az üzemanyagszint-jeladóegységet. MEGJEGYZÉS: Az üzemanyagszintjelző műszer mutatója visszatér a műszer számlapjának aljára a gyújtáskapcsoló OFF helyzetében a tényleges üzemanyagszinttől függetlenül.

9. | Szerelje ki az üzemanyagtartály egységet.

10. | Mérje meg az ellenállást az 1. sz. és a 2. sz. érintkező között az úszó E (ÜRES), 1/2 (FÉLIG TELE), és F(TELE) helyzetében. Ha nem a következő értékeket kapja, cserélje ki az üzemanyagszint-jeladóegységet.
Úszó helyzet | F | 1/2 | TOMPÍTOTT | E
Ellenállás (W) | 11 -13 | 68,5 -74,5 | 112,1- 125,4 | 130 -132