## Motor olajszűrő cseréje

Szükséges célszerszámok
Olajszűrőkulcs ( 07HAA-PJ70100)

Olajszűrőkulcs ( 07912-6110001)

## JAPÁN GYÁRTMÁNYÚ motorolajszűrő (3/4-fordulatos típus)

1. | Szerelje ki az olajszűrőt a speciális olajszűrőkulccsal.

2. | Ellenőrizze a meneteket (A) és a gumitömítést (B) az új szűrőn. Törölje le az üléket az olajteknőn, majd kenje be vékonyan olajjal a szűrő gumitömítését. Csak beépített kerülő rendszerrel ellátott szűrőket használjon.

3. | Szerelje fel kézzel az olajszűrőt.

4. | Miután a gumitömítés felfeküdt, húzza meg az olajszűrőt az óramutató járásával megegyező irányban forgatva a célszerszámmal.
Meghúzás: | 3/4 fordulat jobbra.
--- | ---
Meghúzási nyomaték: | 12 Nm (1,2 kgm)

5. | Ha 4 szám vagy jelölés (1 - 4 vagy 6 - 6 6 6 6 - ) van rányomtatva a szűrő külső oldalára körben, akkor a következő műveletet végezze el a szűrő meghúzásakor: Csavarja fel a szűrőt addig, amíg a tömítése lazán felfekszik az olajteknőre, és jegyezze fel, hogy melyik szám vagy jelölés van alul. Húzza meg a szűrőt a feljegyzett helyzettől 3 számmal ill. jelöléssel jobbra forgatva. Például, ha a tömítés felfekvésekor a 2-es szám van alul, akkor addig húzza meg a szűrőt, amíg az 1-es szám kerül alulra.
A gumitömítés felfekvésekor látható szám ill. jelölés. | 1 vagy 6 | 2 vagy 6 6 | 3 vagy 6 6 6 | 4 vagy 6 6 6 6
Meghúzás utáni szám ill. jelölés | 4 vagy 6 6 6 6 | 1 vagy 6 | 2 vagy 6 6 | 3 vagy 6 6 6

6. | Beszerelés után töltse fel a motort olajjal az előírt szintre, járassa a motort 3 percnél hosszabb ideig, majd ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás.

## JAPÁN GYÁRTMÁNYÚ motorolajszűrő (7/8-fordulatos típus)

1. | Szerelje ki az olajszűrőt a speciális olajszűrőkulccsal.

2. | Ellenőrizze a meneteket (A) és a gumitömítést (B) az új szűrőn. Törölje le az üléket az olajteknőn, majd kenje be vékonyan olajjal a szűrő gumitömítését. Csak beépített kerülő rendszerrel ellátott szűrőket használjon.

3. | Szerelje fel kézzel az olajszűrőt.

4. | Miután a gumitömítés felfeküdt, húzza meg az olajszűrőt az óramutató járásával megegyező irányban forgatva a célszerszámmal.
Meghúzás: | 7/8 fordulat jobbra.
--- | ---
Meghúzási nyomaték: | 22 Nm (2,2 kgm)

5. | Ha 8 szám (1 - 8) van rányomtatva a szűrő külső oldalára körben, akkor a következő műveletet végezze el a szűrő meghúzásakor: Csavarja fel a szűrőt addig, amíg a tömítése lazán felfekszik az olajteknőre, és jegyezze fel, hogy melyik szám van alul. Húzza meg a szűrőt a feljegyzett helyzettől 7 számmal az óramutató járásával megegyező irányban forgatva. Például, ha a tömítés felfekvésekor a 2-es szám van alul, akkor addig húzza meg a szűrőt, amíg az 1-es szám kerül alulra.
A gumitömítés felfekvésekor látható szám. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A meghúzás után látható szám. | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

6. | Beszerelés után töltse fel a motort olajjal az előírt szintre, járassa a motort 3 percnél hosszabb ideig, majd ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás.

## FRANCIA GYÁRTMÁNYÚ motorolajszűrő (3/4-fordulatos típus)

1. | Szerelje ki az olajszűrőt a kereskedelmi forgalomban beszerezhető olajszűrőkulccsal (LABINAL-Purflux 76).

2. | Ellenőrizze a meneteket (A) és a gumitömítést (B) az új szűrőn. Törölje le az üléket az olajteknőn, majd kenje be vékonyan olajjal a szűrő gumitömítését. Csak beépített kerülő rendszerrel ellátott szűrőket használjon.

3. | Szerelje fel kézzel az olajszűrőt.

4. | A gumitömítés felfekvése után húzza meg az olajszűrőt az óramutató járásával megegyező irányban forgatva a kereskedelmi forgalomban beszerezhető olajszűrőkulccsal (LABINAL-Purflux 76) (A).
Meghúzás: | 3/4 fordulat jobbra.
--- | ---
Meghúzási nyomaték: | 22 Nm (2,2 kgm)

5. | Ha 4 szám (1 - 4) van rányomtatva a szűrő külső oldalára körben, akkor a következő műveletet végezze el a szűrő meghúzásakor: Csavarja fel a szűrőt addig, amíg a tömítése lazán felfekszik az olajteknőre, és jegyezze fel, hogy melyik szám van alul. Húzza meg a szűrőt a feljegyzett helyzettől 3 számmal az óramutató járásával megegyező irányban forgatva. Például, ha a tömítés felfekvésekor a 1-es szám van alul, akkor addig húzza meg a szűrőt, amíg az 4-es szám kerül alulra.
A gumitömítés felfekvésekor látható szám. | 1 | 2 | 3 | 4
A meghúzás után látható szám. | 4 | 1 | 2 | 3

6. | Beszerelés után töltse fel a motort olajjal az előírt szintre, járassa a motort 3 percnél hosszabb ideig, majd ellenőrizze, hogy nincs-e olajszivárgás.