## Kormánykerék beszerelése

1. | A kormánykerék beszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az első kerekek egyenesen előre állnak, majd állítsa középre a kábeldobot (A). Ezt úgy végezheti el, hogy a kábeldobot először jobbra forgatja, amíg fel nem ütközik. Ezután forgassa balra, körülbelül két és fél fordulattal. A kábeldob címkéjén lévő nyíl jelzésnek (B) egyenesen felfelé kell mutatnia.

2. | Helyezze el az irányjelző-visszaállító hüvely (B) két fülét (A) az ábra szerint, és szerelje be a kormánykereket a kormányoszlop tengelyre. Győződjön meg arról, hogy a kormánykerék agy (C) illeszkedik a kábeldob csapjaihoz (D) és a visszaállító hüvely füleihez. Ne ütögesse a kormánykereket vagy a kormányoszlop tengelyt a kormánykerék beszerelésekor.

3. | Szerelje be a kormánykerék csavart (A), és húzza meg. Győződjön meg arról, hogy a kürt kábelköteg (B) elvezetése és rögzítése megfelelő.

4. | Szerelje be a vezetőoldali légzsákot, és győződjön meg rarról, hogy a rendszer megfelelően működik.

5. | Ellenőrizze a kürt és az irányjelző visszaállítás megfelelő működését.